PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
Art. 38 D.P.R. 207/2010	
	PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI		

	OGGETTO LAVORI
RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL "SANTUARIO DI MONTE SCALPELLO" DEI RUDERI E DELLE AREE CIRCOSTANTI		
	
	COMMITTENTE	PARROCCHIA  MARIA SS. DELLA PROVVIDENZA		

			
	UBICAZIONE CANTIERE			
	Indirizzo	MONTE SCALPELLO		
	Città	CASTEL DI IUDICA		
	Provincia 	CT		
	C.A.P.	95040		

			FIRMA 		
	PROGETTISTA	Arch.   FARANNA Gaetano
Arch.   LUCIDO Stefano	.................................................		
	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Geom. TRECCARICHI Gesualdo	.................................................		

				
	Data			

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
- Sottoprogramma dei controlli
	
01 TETTI E COPERTURE
	
01.01 Struttura in legno	
•	01.01.01 Capriate	 Elemento strutturale	

	
02 CHIUSURE E DIVISIONI
	
02.01 Pareti interne	
•	02.01.01 Tramezzi in laterizio		

03 IMPIANTI
	
03.01 Impianto idrico sanitario	
•	03.01.01 Sanitari e rubinetteria		
•	03.01.02 Sanitari e rubinetteria_copia		
	
03.02 Impianto di illuminazione	
•	03.02.01 Lampade agli ioduri metallici		

04 STRUTTURE IN MURATURA
	
04.01 Strutture in elevazione	
•	04.01.01 Muratura in blocchi di argilla	 Elemento strutturale	

	
05 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
	
05.01 Rivestimenti esterni	
•	05.01.01 Intonaco esterno		
	
05.02 Rivestimenti interni	
•	05.02.01 Tinteggiatura interna		
	
05.03 Pavimentazioni esterne	
•	05.03.01 Pavimento in marmi e graniglie		
	
05.04 Pavimenti interni	
•	05.04.01 Pavimenti in marmi e graniglie		

	
06 IMPIANTI DI SICUREZZA
	
06.01 Impianto di messa a terra	
•	06.01.01 Conduttori di protezione		

	
07 SERRAMENTI
	
07.01 Infissi esterni	
•	07.01.01 Infissi in legno		

01 TETTI E COPERTURE – 01 Struttura in legno
U.T.	Struttura tecnologica manutenibile/Controlli	Tipo controllo	Periodicità	
01.01.01	Capriate			
01.01.01.C01	Verifica strutture			
	Viene controllato l'elemento strutturale per evidenziarne deformazioni, spostamenti e/o lesioni, dovuti a diverse cause.	Controllo a vista	Ogni 1 Anni	
	Requisiti da controllare			
C01.P01 	Protezione dagli agenti biologici - strutture legno			
	Anomalie da controllare			
C01.A02 	Attacco biologico  			
C01.A03 	Attacco da insetti xilofagi  			
C01.A06 	Deformazioni e spostamenti			
C01.A08 	Distacchi			
C01.A10 	Lesione  			
C01.A11 	Marcescenza  			
C01.A14 	Penetrazione umidità			

	
02 CHIUSURE E DIVISIONI – 01 Pareti interne
U.T.	Struttura tecnologica manutenibile/Controlli	Tipo controllo	Periodicità	
02.01.01	Tramezzi in laterizio			
02.01.01.C01	Controllo generale			
	Viene effettuato un controllo generale del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie quali distacchi, fessurazioni, rotture, rigonfiamenti, ecc.	Controllo a vista	Quando necessario	
	Requisiti da controllare			
C01.P01 	Resistenza meccanica - pareti laterizio			
C01.P02 	Regolarità delle finiture - pareti			
C01.P03 	Resistenza agli urti - pareti			
	Anomalie da controllare			
C01.A01 	Decolorazione  			
C01.A02 	Disgregazione  			
C01.A03 	Distacchi			
C01.A04 	Efflorescenze  			
C01.A05 	Erosione superficiale  			
C01.A06 	Esfoliazione  			
C01.A07 	Fessurazioni  			
C01.A08 	Macchie  			
C01.A09 	Mancanza  			
C01.A10 	Penetrazione di umidità  			
C01.A11 	Polverizzazione  			
C01.A12 	Rigonfiamento  			
C01.A13 	Scheggiature  			

	
03 IMPIANTI – 01 Impianto idrico sanitario
U.T.	Struttura tecnologica manutenibile/Controlli	Tipo controllo	Periodicità	
03.01.01	Sanitari e rubinetteria			
03.01.01.C01	Verifica ancoraggio  			
	Viene controllato l'ancoraggio dei sanitari e delle cassette a muro, con eventuale sigillatura con silicone.	Controllo a vista	Ogni 1 Mesi	
	Requisiti da controllare			
C01.P03 	Resistenza a manovre e sforzi d'uso - sanitari e rubinetteria			
C01.P05 	Resistenza meccanica - sanitari e rubinetteria			
C01.P06 	Regolarità delle finiture - impianto idrico sanitario			
	Anomalie da controllare			
C01.A01 	Cedimenti  			
C01.A04 	Difetti ai raccordi o alle connessioni  			
03.01.01.C02	Verifica degli scarichi dei vasi  			
	Viene verificata la funzionalità di tutti gli scarichi con eventuale sistemazione dei dispositivi non perfettamente funzionanti e sostituzione delle parti non riparabili.	Controllo a vista	Ogni 1 Mesi	
	Requisiti da controllare			
C02.P01 	Controllo portata dei fluidi - sanitari e rubinetteria			
	Anomalie da controllare			
C02.A06 	Incrostazioni  			
03.01.01.C03	Verifica dei flessibili  			
	Viene verificata la tenuta con eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione.	Verifica	Quando necessario	
	Requisiti da controllare			
C03.P06 	Regolarità delle finiture - impianto idrico sanitario			
	Anomalie da controllare			
C03.A03 	Difetti ai flessibili  			
C03.A04 	Difetti ai raccordi o alle connessioni  			
C03.A05 	Difetti alle valvole  			

03.01.02	Sanitari e rubinetteria_copia			
03.01.02.C01	Verifica ancoraggio  			
	Viene controllato l'ancoraggio dei sanitari e delle cassette a muro, con eventuale sigillatura con silicone.	Controllo a vista	Ogni 1 Mesi	
	Requisiti da controllare			
C01.P03 	Resistenza a manovre e sforzi d'uso - sanitari e rubinetteria			
C01.P05 	Resistenza meccanica - sanitari e rubinetteria			
C01.P06 	Regolarità delle finiture - impianto idrico sanitario			
	Anomalie da controllare			
C01.A01 	Cedimenti  			
C01.A04 	Difetti ai raccordi o alle connessioni  			
03.01.02.C02	Verifica degli scarichi dei vasi  			
	Viene verificata la funzionalità di tutti gli scarichi con eventuale sistemazione dei dispositivi non perfettamente funzionanti e sostituzione delle parti non riparabili.	Controllo a vista	Ogni 1 Mesi	
	Requisiti da controllare			
C02.P01 	Controllo portata dei fluidi - sanitari e rubinetteria			
	Anomalie da controllare			
C02.A06 	Incrostazioni  			
03.01.02.C03	Verifica dei flessibili  			
	Viene verificata la tenuta con eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione.	Verifica	Quando necessario	
	Requisiti da controllare			
C03.P06 	Regolarità delle finiture - impianto idrico sanitario			
	Anomalie da controllare			
C03.A03 	Difetti ai flessibili  			
C03.A04 	Difetti ai raccordi o alle connessioni  			
C03.A05 	Difetti alle valvole  			

	
03 IMPIANTI – 02 Impianto di illuminazione
U.T.	Struttura tecnologica manutenibile/Controlli	Tipo controllo	Periodicità	
03.02.01	Lampade agli ioduri metallici			
03.02.01.C01	Controllo generale			
	Viene verificato lo stato generale e l'integrità delle lampadine.	Controllo a vista	Ogni 1 Mesi	
	Requisiti da controllare			
C01.P01 	Controllo del flusso luminoso - impianto illuminazione			
C01.P02 	Controllo della condensazione superficiale - impianto illuminazione			
C01.P03 	Controllo dispersioni elettriche - impianto illuminazione			
C01.P04 	Accessibilità - impianto illuminazione			
C01.P05 	Assenza emissione sostanze nocive - impianto illuminazione			
C01.P06 	Comodità di uso e manovra - impianto illuminazione			
C01.P07 	Efficienza luminosità - impianto illuminazione			
C01.P08 	Identificabilità - impianto illuminazione			
C01.P09 	Impermeabilità ai liquidi - impianto illuminazione			
C01.P10 	Isolamento elettrico - impianto illuminazione			
C01.P11 	Limitazione dei rischi di intervento - impianto illuminazione			
C01.P12 	Manutenibilità - impianto illuminazione			
C01.P13 	Resistenza meccanica - impianto illuminazione			
C01.P14 	tabilità agli agenti aggressivi chimici - impianto illuminazione			
	Anomalie da controllare			
C01.A01 	Abbassamento livello di illuminazione  			

	
04 STRUTTURE IN MURATURA – 01 Strutture in elevazione
U.T.	Struttura tecnologica manutenibile/Controlli	Tipo controllo	Periodicità	
04.01.01	Muratura in blocchi di argilla			
04.01.01.C01	Controllo quadro fessurativo			
	Viene controllato lo stato fessurativo, verificando l'assenza di lesioni che potrebbero compromettere la resistenza; possono essere svolte indagini più approfondite in situ.	Controllo a vista	Ogni 1 Anni	
	Requisiti da controllare			
C01.P01 	Resistenza meccanica - muratura portante			
	Anomalie da controllare			
C01.A01 	Deformazioni e spostamenti			
C01.A02 	Disgregazione 			
C01.A03 	Distacchi			
C01.A07 	Fessurazioni			
C01.A08 	Mancanza			
C01.A09 	Segni di umidità			
04.01.01.C02	Verifica strutture			
	Viene controllata l'integrità della muratura, verificando l'assenza di eventuali deformazioni o spostamenti; in caso di eventi calamitosi quali terremoti, frane, nubifragi ecc., vengono effettuate verifiche e controlli più approfonditi.	Controllo a vista	Ogni 1 Anni	
	Requisiti da controllare			
C02.P01 	Resistenza meccanica - muratura portante			
	Anomalie da controllare			
C02.A01 	Deformazioni e spostamenti			
C02.A02 	Disgregazione 			
C02.A03 	Distacchi			
C02.A07 	Fessurazioni			
C02.A08 	Mancanza			
C02.A09 	Segni di umidità			

	
05 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI – 01 Rivestimenti esterni
U.T.	Struttura tecnologica manutenibile/Controlli	Tipo controllo	Periodicità	
05.01.01	Intonaco esterno			
05.01.01.C01	Controllo funzionalità  			
	Viene controllata la funzionalità dell'intonaco attraverso l'uso di strumenti il cui impiego è da definire in relazione all'oggetto specifico del controllo e dal tipo di intonaco.	Controlli con apparecchiature	Quando necessario	
	Requisiti da controllare			
C01.P01 	Regolarità delle finiture - rivestimenti pareti			
	Anomalie da controllare			
C01.A08 	Disgregazione  			
C01.A09 	Distacco  			
C01.A13 	Fessurazioni  			
C01.A15 	Mancanza  			
C01.A21 	Rigonfiamento  			
C01.A22 	Scheggiature  			
05.01.01.C02	Controllo generale			
	Viene controllato lo stato di conservazione delle finiture e verificato il grado di usura delle parti in vista: si deve riscontrare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici ed eventuali anomalie (bolle, screpolature, depositi, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.) e/o difetti di esecuzione.	Controllo a vista	Ogni 1 Anni	
	Requisiti da controllare			
C02.P01 	Regolarità delle finiture - rivestimenti pareti			
	Anomalie da controllare			
C02.A06 	Decolorazione  			
C02.A07 	Deposito superficiale  			
C02.A10 	Efflorescenze  			
C02.A14 	Macchie e graffiti  			
C02.A20 	Presenza di vegetazione  			

	
05 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI – 02 Rivestimenti interni
U.T.	Struttura tecnologica manutenibile/Controlli	Tipo controllo	Periodicità	
05.02.01	Tinteggiatura interna			
05.02.01.C01	Controllo generale			
	Viene controllato lo stato di conservazione delle finiture e verificato il grado di usura e di erosione delle parti in vista: si deve controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici.	Controllo a vista	Ogni 1 Anni	
	Requisiti da controllare			
C01.P01 	Assenza emissione sostanze nocive - rivestimenti pareti			
C01.P02 	Regolarità delle finiture - rivestimenti pareti			
C01.P03 	Protezione dagli agenti aggressivi - rivestimenti pareti			
C01.P04 	Protezione dagli agenti biologici - rivestimenti pareti			
	Anomalie da controllare			
C01.A01 	Bolle d'aria  			
C01.A02 	Decolorazione  			
C01.A03 	Deposito superficiale  			
C01.A05 	Distacco  			
C01.A06 	Efflorescenze  			
C01.A07 	Erosione superficiale  			
C01.A08 	Fessurazioni  			
C01.A09 	Macchie e graffiti  			
C01.A10 	Mancanza  			
C01.A11 	Penetrazione di umidità  			
C01.A12 	Polverizzazione  			

	
05 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI – 03 Pavimentazioni esterne
U.T.	Struttura tecnologica manutenibile/Controlli	Tipo controllo	Periodicità	
05.03.01	Pavimento in marmi e graniglie			
05.03.01.C01	Controllo generale			
	Viene controllato lo stato di conservazione delle finiture e verificato il grado di usura delle parti in vista, di erosione e di brillantezza delle parti in vista. Viene controllata l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici l'eventuale presenza di anomalie (depositi, macchie, graffiti, abrasioni, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).	Controllo a vista	Ogni 1 Anni	
	Requisiti da controllare			
C01.P01 	Resistenza agli agenti aggressivi - pavimentazioni			
C01.P02 	Resistenza meccanica - pavimentazioni			
C01.P03 	Regolarità delle finiture - pavimentazioni			
	Anomalie da controllare			
C01.A01 	Alterazione cromatica  			
C01.A02 	Degrado sigillante  			
C01.A03 	Deposito superficiale  			
C01.A04 	Disgregazione  			
C01.A05 	Distacco  			
C01.A06 	Erosione superficiale  			
C01.A07 	Fessurazioni  			
C01.A08 	Macchie e graffiti  			
C01.A09 	Mancanza  			
C01.A10 	Perdita di elementi  			
C01.A11 	Scheggiature  			
C01.A12 	Sgretolamento  			
C01.A13 	Sollevamento e distacco dal supporto  			

	
05 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI – 04 Pavimenti interni
U.T.	Struttura tecnologica manutenibile/Controlli	Tipo controllo	Periodicità	
05.04.01	Pavimenti in marmi e graniglie			
05.04.01.C01	Controllo generale			
	Viene controllato lo stato di conservazione delle finiture e verificato il grado di usura delle parti in vista, di erosione e di brillantezza delle parti in vista. Viene controllata l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici l'eventuale presenza di anomalie (depositi, macchie, graffiti, abrasioni, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).	Controllo a vista	Ogni 1 Anni	
	Requisiti da controllare			
C01.P01 	Resistenza agli agenti aggressivi - pavimentazioni			
C01.P02 	Resistenza meccanica - pavimentazioni			
C01.P03 	Regolarità delle finiture - pavimentazioni			
	Anomalie da controllare			
C01.A01 	Alterazione cromatica  			
C01.A02 	Degrado sigillante  			
C01.A03 	Deposito superficiale  			
C01.A04 	Disgregazione  			
C01.A05 	Distacco  			
C01.A06 	Erosione superficiale  			
C01.A07 	Fessurazioni  			
C01.A08 	Macchie e graffiti  			
C01.A09 	Mancanza  			
C01.A10 	Perdita di elementi  			
C01.A11 	Scheggiature  			
C01.A12 	Sgretolamento  			
C01.A13 	Sollevamento e distacco dal supporto  			

	
06 IMPIANTI DI SICUREZZA – 01 Impianto di messa a terra
U.T.	Struttura tecnologica manutenibile/Controlli	Tipo controllo	Periodicità	
06.01.01	Conduttori di protezione			
06.01.01.C01	Controllo generale			
	Sono svolti controlli a campione per verificare che i conduttori di protezione arrivino fino al nodo equipotenziale.	Controlli con apparecchiature	Ogni 2 Mesi	
	Requisiti da controllare			
C01.P01 	Resistenza alla corrosione - conduttori messa a terra			
C01.P02 	Resistenza meccanica - messa a terra			
	Anomalie da controllare			
C01.A01 	Difetti di connessione  			

	
07 SERRAMENTI – 01 Infissi esterni
U.T.	Struttura tecnologica manutenibile/Controlli	Tipo controllo	Periodicità	
07.01.01	Infissi in legno			
07.01.01.C01	Controllo deterioramento legno  			
	Viene controllato lo stato di deterioramento del legno relativo a controtelai, telai e sportelli e ricerca delle cause possibili quali presenza di umidità, attacco biologico, presenza di insetti.	Controllo a vista	Ogni 6 Mesi	
	Requisiti da controllare			
C01.P05 	Permeabilità all'aria - infissi esterni			
C01.P07 	Regolarità delle finiture - infissi esterni			
C01.P09 	Resistenza agli agenti aggressivi - infissi esterni			
C01.P12 	Resistenza all'acqua - infissi esterni			
C01.P13 	Tenuta all'acqua - infissi esterni			
	Anomalie da controllare			
C01.A01 	Alterazione cromatica  			
C01.A03 	Attacco biologico  			
C01.A04 	Bolla  			
C01.A07 	Deformazione  			
C01.A17 	Infracidamento  			
C01.A26 	Scagliatura, screpolatura  			
C01.A27 	Scollaggi della pellicola  			
07.01.01.C02	Controllo frangisole			
	Viene controllata la funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista.	Controllo a vista	Ogni 1 Anni	
	Anomalie da controllare			
C02.A20 	Non ortogonalità  			
07.01.01.C03	Controllo generale			
	Vengono controllate le finiture e lo strato di protezione superficiale, controllando i giochi e la planarità delle parti.	Controllo a vista	Ogni 1 Anni	
	Requisiti da controllare			
C03.P05 	Permeabilità all'aria - infissi esterni			
C03.P06 	Pulibilità - infissi esterni			
C03.P07 	Regolarità delle finiture - infissi esterni			
C03.P13 	Tenuta all'acqua - infissi esterni			
	Anomalie da controllare			
C03.A01 	Alterazione cromatica  			
C03.A02 	Alveolizzazione  			
C03.A03 	Attacco biologico  			
C03.A04 	Bolla  			
C03.A05 	Condensa superficiale  			
C03.A06 	Corrosione  			
C03.A07 	Deformazione  			
C03.A08 	Degrado degli organi di manovra  			
C03.A09 	Degrado delle guarnizioni  			
C03.A10 	Degrado dei sigillanti  			
C03.A11 	Deposito superficiale  			
C03.A12 	Distacco  			
C03.A13 	Fessurazione  			
C03.A14 	Frantumazione  			
C03.A15 	Fratturazione  			
C03.A16 	Incrostazione  			
C03.A17 	Infracidamento  			
C03.A18 	Lesione  			
C03.A19 	Macchie  			
C03.A20 	Non ortogonalità  			
C03.A21 	Patina  			
C03.A22 	Perdita di lucentezza  			
C03.A23 	Perdita di materiale  			
C03.A24 	Perdita di trasparenza  			
C03.A25 	Rottura degli organi di manovra			
C03.A26 	Scagliatura, screpolatura  			
C03.A27 	Scollaggi della pellicola  			
07.01.01.C04	Controllo guide di scorrimento  			
	Viene verificata la funzionalità delle guide di scorrimento e dell'assenza di depositi nei binari.	Controllo a vista	Ogni 1 Anni	
	Requisiti da controllare			
C04.P05 	Permeabilità all'aria - infissi esterni			
C04.P06 	Pulibilità - infissi esterni			
C04.P13 	Tenuta all'acqua - infissi esterni			
	Anomalie da controllare			
C04.A07 	Deformazione  			
C04.A20 	Non ortogonalità  			
07.01.01.C05	Controllo organi in movimento			
	Viene verificata l'efficacia delle cerniere, la perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso, gli organi di serraggio con finestra aperta e vengono controllati i movimenti delle aste di chiusure.	Controllo a vista	Ogni 1 Anni	
	Requisiti da controllare			
C05.P05 	Permeabilità all'aria - infissi esterni			
C05.P07 	Regolarità delle finiture - infissi esterni			
C05.P13 	Tenuta all'acqua - infissi esterni			
	Anomalie da controllare			
C05.A07 	Deformazione  			
C05.A08 	Degrado degli organi di manovra  			
C05.A20 	Non ortogonalità  			
C05.A25 	Rottura degli organi di manovra			
07.01.01.C06	Controllo maniglie			
	Viene verificata la funzionalità delle maniglie.	Controllo a vista	Ogni 1 Anni	
	Requisiti da controllare			
C06.P08 	Resistenza a manovre false e violente - infissi esterni			
	Anomalie da controllare			
C06.A20 	Non ortogonalità  			
07.01.01.C07	Controllo persiane			
	Viene verificato lo stato di conservazione e comunque del grado di usura delle parti in vista, compreso quello delle cerniere e dei fissaggi alla parete.	Controllo a vista	Ogni 1 Anni	
	Requisiti da controllare			
C07.P05 	Permeabilità all'aria - infissi esterni			
C07.P07 	Regolarità delle finiture - infissi esterni			
C07.P09 	Resistenza agli agenti aggressivi - infissi esterni			
C07.P12 	Resistenza all'acqua - infissi esterni			
C07.P13 	Tenuta all'acqua - infissi esterni			
	Anomalie da controllare			
C07.A07 	Deformazione  			
C07.A17 	Infracidamento  			
C07.A26 	Scagliatura, screpolatura  			
C07.A27 	Scollaggi della pellicola  			
07.01.01.C08	Controllo serrature  			
	Viene verificata la funzionalità delle serrature.	Controllo a vista	Ogni 1 Anni	
	Requisiti da controllare			
C08.P08 	Resistenza a manovre false e violente - infissi esterni			
	Anomalie da controllare			
C08.A06 	Corrosione  			
C08.A20 	Non ortogonalità  			
07.01.01.C09	Controllo vetri			
	Viene verificata l'uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio, la presenza di depositi o sporco e l'assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).	Controllo a vista	Ogni 6 Mesi	
	Requisiti da controllare			
C09.P03 	Isolamento acustico - infissi esterni			
C09.P04 	Isolamento termico - infissi esterni			
C09.P05 	Permeabilità all'aria - infissi esterni			
C09.P06 	Pulibilità - infissi esterni			
C09.P10 	Resistenza agli urti - infissi esterni			
C09.P11 	Resistenza al vento - infissi esterni			
C09.P13 	Tenuta all'acqua - infissi esterni			
	Anomalie da controllare			
C09.A05 	Condensa superficiale  			
C09.A11 	Deposito superficiale  			
C09.A14 	Frantumazione  			
C09.A19 	Macchie  			
C09.A24 	Perdita di trasparenza  			
07.01.01.C10	Controllo guarnizioni di tenuta  			
	Si verifica l'efficacia delle guarnizioni: l'adesione delle guarnizioni ai profili di contatto dei telai, il corretto inserimento nelle proprie sedi delle guarnizioni e la loro elasticità.	Controllo	Ogni 1 Anni	
	Requisiti da controllare			
C10.P03 	Isolamento acustico - infissi esterni			
C10.P04 	Isolamento termico - infissi esterni			
C10.P05 	Permeabilità all'aria - infissi esterni			
C10.P07 	Regolarità delle finiture - infissi esterni			
C10.P10 	Resistenza agli urti - infissi esterni			
C10.P11 	Resistenza al vento - infissi esterni			
C10.P13 	Tenuta all'acqua - infissi esterni			
	Anomalie da controllare			
C10.A07 	Deformazione  			
C10.A12 	Distacco  			
C10.A20 	Non ortogonalità  			
07.01.01.C11	Controllo persiane ed avvolgibili			
	Si verifica la funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista.	Controllo	Ogni 1 Anni	
	Requisiti da controllare			
C11.P06 	Pulibilità - infissi esterni			
C11.P07 	Regolarità delle finiture - infissi esterni			
C11.P08 	Resistenza a manovre false e violente - infissi esterni			
	Anomalie da controllare			
C11.A01 	Alterazione cromatica  			
C11.A07 	Deformazione  			
C11.A20 	Non ortogonalità  			
07.01.01.C12	Controllo telai fissi			
	Si verificano le asole di drenaggio ed il sistema di drenaggio: l'ortogonalità dei telai, il fissaggio del telaio al vano ed al controtelaio al muro e dei blocchetti di regolazione.	Controllo	Ogni 1 Anni	
	Requisiti da controllare			
C12.P02 	Controllo della condensazione superficiale - infissi esterni			
C12.P05 	Permeabilità all'aria - infissi esterni			
C12.P07 	Regolarità delle finiture - infissi esterni			
C12.P13 	Tenuta all'acqua - infissi esterni			
	Anomalie da controllare			
C12.A05 	Condensa superficiale  			
C12.A07 	Deformazione  			
C12.A20 	Non ortogonalità  			
07.01.01.C13	Controllo telai mobili			
	Si verifica l'ortogonalità dell'anta e dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta.	Controllo	Ogni 1 Anni	
	Requisiti da controllare			
C13.P02 	Controllo della condensazione superficiale - infissi esterni			
C13.P05 	Permeabilità all'aria - infissi esterni			
C13.P07 	Regolarità delle finiture - infissi esterni			
C13.P13 	Tenuta all'acqua - infissi esterni			
	Anomalie da controllare			
C13.A05 	Condensa superficiale  			
C13.A20 	Non ortogonalità