PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
Art. 38 D.P.R. 207/2010	
	PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI		

	OGGETTO LAVORI
RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL "SANTUARIO DI MONTE SCALPELLO" DEI RUDERI E DELLE AREE CIRCOSTANTI		
	
	COMMITTENTE	PARROCCHIA  MARIA SS. DELLA PROVVIDENZA		

			
	UBICAZIONE CANTIERE			
	Indirizzo	MONTE SCALPELLO		
	Città	CASTEL DI IUDICA		
	Provincia 	CT		
	C.A.P.	95040		

			FIRMA 		
	PROGETTISTA	Arch.   FARANNA Gaetano
Arch.   LUCIDO Stefano	.................................................		
	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Geom. TRECCARICHI Gesualdo	.................................................		

				
	Data			

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE - Sottoprogramma delle prestazioni
Aspetto: Controllo della condensazione superficiale
	
02 CHIUSURE E DIVISIONI	
03 IMPIANTI	
05 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI	
07 SERRAMENTI	
		
Aspetto: Resistenza agli agenti aggressivi
	
03 IMPIANTI	
06 IMPIANTI DI SICUREZZA	
		
Aspetto: Resistenza all'irraggiamento
	
07 SERRAMENTI	
		
Aspetto: Visivo
	
02 CHIUSURE E DIVISIONI	
03 IMPIANTI	
05 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI	
07 SERRAMENTI	
		
Benessere: Assenza dell'emissione di sostanze nocive
	
02 CHIUSURE E DIVISIONI	
03 IMPIANTI	
05 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI	
		
Benessere: Controllo dell'inerzia termica
	
05 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI	
		
Benessere: Impermeabilità ai fluidi aeriformi
	
04 STRUTTURE IN MURATURA	
05 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI	
07 SERRAMENTI	
		
Benessere: Impermeabilità ai liquidi
	
03 IMPIANTI	
		
Benessere: Isolamento acustico
	
05 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI	
07 SERRAMENTI	
		
Benessere: Isolamento termico
	
04 STRUTTURE IN MURATURA	
05 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI	
07 SERRAMENTI	
		
Benessere: Pulibilità
	
07 SERRAMENTI	
		
Benessere: Resistenza agli attacchi biologici
	
01 TETTI E COPERTURE	
02 CHIUSURE E DIVISIONI	
05 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI	
07 SERRAMENTI	
		
Benessere: Tenuta all'acqua
	
03 IMPIANTI	
04 STRUTTURE IN MURATURA	
05 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI	
07 SERRAMENTI	
		
Fruibilità: Affidabilità
	
03 IMPIANTI	
		
Fruibilità: Comodità d'uso e manovra
	
03 IMPIANTI	
		
Fruibilità: Controllo del fattore solare
	
07 SERRAMENTI	
		
Fruibilità: Controllo del flusso luminoso
	
03 IMPIANTI	
07 SERRAMENTI	
		
Fruibilità: Controllo della portata
	
03 IMPIANTI	
		
Fruibilità: Controllo della temperatura dei fluidi
	
03 IMPIANTI	
		
Fruibilità: Efficienza
	
03 IMPIANTI	
07 SERRAMENTI	
		
Fruibilità: Facilità di intervento
	
03 IMPIANTI	
		
Fruibilità: Manutenibilità
	
03 IMPIANTI	
07 SERRAMENTI	
		
Fruibilità: Sostituibilità
	
07 SERRAMENTI	
		
Integrabilità: Attrezzabilità
	
02 CHIUSURE E DIVISIONI	
05 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI	
		
Sicurezza: Controllo della combustione
	
03 IMPIANTI	
		
Sicurezza: Controllo della condensazione interstiziale
	
04 STRUTTURE IN MURATURA	
05 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI	
		
Sicurezza: Durabilità tecnologica strutturale
	
01 TETTI E COPERTURE	
		
Sicurezza: Isolamento elettrico
	
03 IMPIANTI	
		
Sicurezza: Limitazione dei rischi di esplosione
	
03 IMPIANTI	
		
Sicurezza: Protezione antincendio
	
02 CHIUSURE E DIVISIONI	
03 IMPIANTI	
05 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI	
		
Sicurezza: Protezione elettrica
	
03 IMPIANTI	
07 SERRAMENTI	
		
Sicurezza: Resistenza al fuoco
	
01 TETTI E COPERTURE	
02 CHIUSURE E DIVISIONI	
04 STRUTTURE IN MURATURA	
05 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI	
07 SERRAMENTI	
		
Sicurezza: Resistenza al gelo
	
05 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI	
07 SERRAMENTI	
		
Sicurezza: Resistenza alle intrusioni
	
07 SERRAMENTI	
		
Sicurezza: Resistenza meccanica
	
01 TETTI E COPERTURE	
02 CHIUSURE E DIVISIONI	
03 IMPIANTI	
04 STRUTTURE IN MURATURA	
05 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI	
06 IMPIANTI DI SICUREZZA	
07 SERRAMENTI	
		
Sicurezza: Stabilità chimico-reattiva
	
02 CHIUSURE E DIVISIONI	
03 IMPIANTI	
05 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI	
07 SERRAMENTI	
		
Classe di Esigenza: Aspetto 	
Classe di requisito: Controllo della condensazione superficiale

U.T.	Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti	
02	CHIUSURE E DIVISIONI	
02.01	Pareti interne	
02.01.P01	Controllo della condensazione superficiale - pareti	
	Le pareti devono essere realizzate in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie interna.	
	Rif. Normativo: Legge 10/1991-; UNI 7959; UNI 8290-2; UNI 8369-2; UNI 8979; UNI EN 15316-1-2; UNI 10349;  UNI-TS 11300-1-2; UNI EN 7711-2-3-4-5-6; UNI EN ISO 13790.	
		
03	IMPIANTI	
03.02	Impianto di illuminazione	
03.02.P03	Controllo della condensazione superficiale - impianto illuminazione	
	I componenti degli impianti di illuminazione capaci di condurre elettricità devono essere in grado di evitare la formazione di acqua di condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto.	
	Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.	
03.02.01	Lampade agli ioduri metallici	
03.02.01.P02	Controllo della condensazione superficiale - impianto illuminazione	
	I componenti degli impianti di illuminazione capaci di condurre elettricità devono essere in grado di evitare la formazione di acqua di condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto.	
	Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.	
		
05	RIVESTIMENTI E PAVIMENTI	
05.01	Rivestimenti esterni	
05.01.P02	Controllo della condensazione superficiale - rivestimenti pareti	
	I rivestimenti esterni devono essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie interna.	
	Rif. Normativo: Legge 10/1991-  UNI 8012; UNI 8290-2; UNI 10349; UNI 10351; UNI 10355; UNI EN ISO 13790; UNI EN 12831; UNI EN ISO 6946; UNI EN ISO 9346; UNI EN ISO 10211.	
		
05.02	Rivestimenti interni	
05.02.P01	Controllo della condensazione superficiale - rivestimenti pareti	
	I rivestimenti esterni devono essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie interna.	
	Rif. Normativo: Legge 10/1991-  UNI 8012; UNI 8290-2; UNI 10349; UNI 10351; UNI 10355; UNI EN ISO 13790; UNI EN 12831; UNI EN ISO 6946; UNI EN ISO 9346; UNI EN ISO 10211.	

05.04	Pavimenti interni	
05.04.P03	Controllo della condensazione superficiale - pavimentazioni interne	
	Le pavimentazioni devono essere realizzate in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie interna.	
	Rif. Normativo: Legge 10/1991-; UNI 7998; UNI 7999; UNI 8290-2; UNI 8380; UNI 8381; UNI 10329; UNI EN ISO 6270-1; UNI EN ISO 13788.	
		
07	SERRAMENTI	
07.01	Infissi esterni	
07.01.P03	Controllo della condensazione superficiale - infissi esterni	
	Gli infissi devono essere realizzati in modo da evitare fenomeni di condensazione all'interno dei telai e comunque in maniera tale che l'acqua di condensa non arrechi danni o deterioramenti permanenti.	
	Rif. Normativo: Legge 10/1991-   D.M. 26/08/82;  ; UNI 7143; UNI 7895; UNI 7961; UNI 8290-2; UNI 8369-1/5; UNI 8894; UNI 8975; UNI 9171; UNI 9172; UNI 91731-2-3-4; UNI 9283; UNI 9570; UNI 10818; UNI EN 107; UNI EN 949; UNI EN 1026; UNI EN 1027; UNI EN 1154; UNI EN 1155; UNI EN 1158; UNI EN 1303; UNI EN 1527; UNI EN 1634-1; UNI EN 1670; UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210; UNI EN 12211; UNI EN 123651-2-3-4; UNI EN 12519; UNI EN ISO 6410-1.	
07.01.01	Infissi in legno	
07.01.01.P02	Controllo della condensazione superficiale - infissi esterni	
	Gli infissi devono essere realizzati in modo da evitare fenomeni di condensazione all'interno dei telai e comunque in maniera tale che l'acqua di condensa non arrechi danni o deterioramenti permanenti.	
	Rif. Normativo: Legge 10/1991-   D.M. 26/08/82;  ; UNI 7143; UNI 7895; UNI 7961; UNI 8290-2; UNI 8369-1/5; UNI 8894; UNI 8975; UNI 9171; UNI 9172; UNI 91731-2-3-4; UNI 9283; UNI 9570; UNI 10818; UNI EN 107; UNI EN 949; UNI EN 1026; UNI EN 1027; UNI EN 1154; UNI EN 1155; UNI EN 1158; UNI EN 1303; UNI EN 1527; UNI EN 1634-1; UNI EN 1670; UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210; UNI EN 12211; UNI EN 123651-2-3-4; UNI EN 12519; UNI EN ISO 6410-1.	

Classe di Esigenza: Aspetto 	
Classe di requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

U.T.	Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti	
03	IMPIANTI	
03.01	Impianto idrico sanitario	
03.01.01	Sanitari e rubinetteria	
03.01.01.P04	Resistenza alla corrosione - sanitari e rubinetteria	
	Le superfici esposte della rubinetteria e degli apparecchi sanitari devono essere protette dagli attacchi derivanti da fenomeni di corrosione.	
03.01.02	Sanitari e rubinetteria_copia	
03.01.02.P04	Resistenza alla corrosione - sanitari e rubinetteria	
	Le superfici esposte della rubinetteria e degli apparecchi sanitari devono essere protette dagli attacchi derivanti da fenomeni di corrosione.	
		
06	IMPIANTI DI SICUREZZA	
06.01	Impianto di messa a terra	
06.01.01	Conduttori di protezione	
06.01.01.P01	Resistenza alla corrosione - conduttori messa a terra	
	Gli elementi ed i materiali del sistema di dispersione dell'impianto di messa a terra devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione.	
	Rif. Normativo: L. 186/1968; D.Lgs. 81/08; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-8.	
		
Classe di Esigenza: Aspetto 	
Classe di requisito: Resistenza all'irraggiamento

U.T.	Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti	
07	SERRAMENTI	
07.01	Infissi esterni	
07.01.P20	Resistenza all'irraggiamento solare - infissi esterni	
	Gli infissi non devono subire mutamenti di aspetto e di caratteristiche chimico-fisiche a causa dell'esposizione all'irraggiamento solare.	
	Rif. Normativo: Legge 10/1991-   D.M. 26/08/82;  ; UNI EN 2135; UNI 8290-2; UNI 8327; UNI 8328; UNI 8894; UNI EN ISO 125431-2-3-4-5-6.	

Classe di Esigenza: Aspetto 	
Classe di requisito: Visivo

U.T.	Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti	
02	CHIUSURE E DIVISIONI	
02.01	Pareti interne	
02.01.P05	Regolarità delle finiture - pareti	
	Le pareti non devono presentare a vista anomalie, fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali, tracce di ripresa di colore e/o comunque di ritocchi.	
	Rif. Normativo: UNI 7959; UNI 7823; UNI 8290-2; UNI 8813; UNI 89411-2-3; UNI EN 7711-2-3-4-5-6; UNI EN ISO 10545-2.	
02.01.01	Tramezzi in laterizio	
02.01.01.P02	Regolarità delle finiture - pareti	
	Le pareti non devono presentare a vista anomalie, fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali, tracce di ripresa di colore e/o comunque di ritocchi.	
	Rif. Normativo: UNI 7959; UNI 7823; UNI 8290-2; UNI 8813; UNI 89411-2-3; UNI EN 7711-2-3-4-5-6; UNI EN ISO 10545-2.	
		
03	IMPIANTI	
03.01	Impianto idrico sanitario	
03.01.P10	Regolarità delle finiture - impianto idrico sanitario	
	Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono presentare finiture superficiali integre e prive di anomalie.	
	Rif. Normativo: D. Lgs. 131-2001  D.M. n° 37/2008; UNI 4542; UNI 4543-1-2; UNI 8065; UNI EN 14527; UNI 8195; UNI 8196; UNI 9182; UNI 10436; UNI EN 26; UNI EN 305.	
03.01.01	Sanitari e rubinetteria	
03.01.01.P06	Regolarità delle finiture - impianto idrico sanitario	
	Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono presentare finiture superficiali integre e prive di anomalie.	
	Rif. Normativo: D. Lgs. 131-2001  D.M. n° 37/2008; UNI 4542; UNI 4543-1-2; UNI 8065; UNI EN 14527; UNI 8195; UNI 8196; UNI 9182; UNI 10436; UNI EN 26; UNI EN 305.	
03.01.02	Sanitari e rubinetteria_copia	
03.01.02.P06	Regolarità delle finiture - impianto idrico sanitario	
	Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono presentare finiture superficiali integre e prive di anomalie.	
	Rif. Normativo: D. Lgs. 131-2001  D.M. n° 37/2008; UNI 4542; UNI 4543-1-2; UNI 8065; UNI EN 14527; UNI 8195; UNI 8196; UNI 9182; UNI 10436; UNI EN 26; UNI EN 305.	
		
05	RIVESTIMENTI E PAVIMENTI	
05.01	Rivestimenti esterni	
05.01.P09	Regolarità delle finiture - rivestimenti pareti	
	Le superfici dei rivestimenti non devono presentare anomalie, fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali, tracce di ripresa di colore e/o comunque di ritocchi. Per i rivestimenti ceramici, le caratteristiche di aspetto e dimensionali sono indicate nella norma UNI EN ISO 10545-2.	
	Rif. Normativo: UNI 7823; UNI 7959; UNI 7823; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI 8813; UNI 89411-2-3; UNI EN ISO 10545-2).	
05.01.01	Intonaco esterno	
05.01.01.P01	Regolarità delle finiture - rivestimenti pareti	
	Le superfici dei rivestimenti non devono presentare anomalie, fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali, tracce di ripresa di colore e/o comunque di ritocchi. Per i rivestimenti ceramici, le caratteristiche di aspetto e dimensionali sono indicate nella norma UNI EN ISO 10545-2.	
	Rif. Normativo: UNI 7823; UNI 7959; UNI 7823; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI 8813; UNI 89411-2-3; UNI EN ISO 10545-2).	
		
05.02	Rivestimenti interni	
05.02.P08	Regolarità delle finiture - rivestimenti pareti	
	Le superfici dei rivestimenti non devono presentare anomalie, fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali, tracce di ripresa di colore e/o comunque di ritocchi. Per i rivestimenti ceramici, le caratteristiche di aspetto e dimensionali sono indicate nella norma UNI EN ISO 10545-2.	
	Rif. Normativo: UNI 7823; UNI 7959; UNI 7823; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI 8813; UNI 89411-2-3; UNI EN ISO 10545-2).	
05.02.01	Tinteggiatura interna	
05.02.01.P02	Regolarità delle finiture - rivestimenti pareti	
	Le superfici dei rivestimenti non devono presentare anomalie, fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali, tracce di ripresa di colore e/o comunque di ritocchi. Per i rivestimenti ceramici, le caratteristiche di aspetto e dimensionali sono indicate nella norma UNI EN ISO 10545-2.	
	Rif. Normativo: UNI 7823; UNI 7959; UNI 7823; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI 8813; UNI 89411-2-3; UNI EN ISO 10545-2).	

05.03	Pavimentazioni esterne	
05.03.P02	Regolarità delle finiture - pavimentazioni	
	Le superfici delle pavimentazioni non devono presentare fessurazioni a vista, screpolature o sbollature superficiali.	
	Rif. Normativo: UNI 7823; UNI 7998; UNI 7999; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI 8380; UNI 8381; UNI 8813; UNI 89411-2-3; UNI EN ISO 10545-2.	
05.03.01	Pavimento in marmi e graniglie	
05.03.01.P03	Regolarità delle finiture - pavimentazioni	
	Le superfici delle pavimentazioni non devono presentare fessurazioni a vista, screpolature o sbollature superficiali.	
	Rif. Normativo: UNI 7823; UNI 7998; UNI 7999; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI 8380; UNI 8381; UNI 8813; UNI 89411-2-3; UNI EN ISO 10545-2.	
		
05.04	Pavimenti interni	
05.04.P01	Regolarità delle finiture - pavimentazioni	
	Le superfici delle pavimentazioni non devono presentare fessurazioni a vista, screpolature o sbollature superficiali.	
	Rif. Normativo: UNI 7823; UNI 7998; UNI 7999; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI 8380; UNI 8381; UNI 8813; UNI 89411-2-3; UNI EN ISO 10545-2.	
05.04.01	Pavimenti in marmi e graniglie	
05.04.01.P03	Regolarità delle finiture - pavimentazioni	
	Le superfici delle pavimentazioni non devono presentare fessurazioni a vista, screpolature o sbollature superficiali.	
	Rif. Normativo: UNI 7823; UNI 7998; UNI 7999; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI 8380; UNI 8381; UNI 8813; UNI 89411-2-3; UNI EN ISO 10545-2.	
		
07	SERRAMENTI	
07.01	Infissi esterni	
07.01.P11	Regolarità delle finiture - infissi esterni	
	Gli infissi non devono presentare a vista anomalie, fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali, ecc..	
	Rif. Normativo: D.M. 26/08/82;  ; UNI EN 12150-1; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI 8938.	
07.01.01	Infissi in legno	
07.01.01.P07	Regolarità delle finiture - infissi esterni	
	Gli infissi non devono presentare a vista anomalie, fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali, ecc..	
	Rif. Normativo: D.M. 26/08/82;  ; UNI EN 12150-1; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI 8938.	

Classe di Esigenza: Benessere 	
Classe di requisito: Assenza dell'emissione di sostanze nocive

U.T.	Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti	
02	CHIUSURE E DIVISIONI	
02.01	Pareti interne	
02.01.P02	Assenza emissione sostanze nocive - pareti	
	Le pareti non devono emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli utenti.	
	Rif. Normativo: D.Lgs. 81/08;.	
		
03	IMPIANTI	
03.02	Impianto di illuminazione	
03.02.P06	Assenza emissione sostanze nocive - impianto illuminazione	
	Gli elementi che costituiscono gli impianti di illuminazione devono limitare la emissione di sostanze inquinanti o comunque nocive alla salute degli utenti.	
	Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.	
03.02.01	Lampade agli ioduri metallici	
03.02.01.P05	Assenza emissione sostanze nocive - impianto illuminazione	
	Gli elementi che costituiscono gli impianti di illuminazione devono limitare la emissione di sostanze inquinanti o comunque nocive alla salute degli utenti.	
	Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.	
		
05	RIVESTIMENTI E PAVIMENTI	
05.01	Rivestimenti esterni	
05.01.P04	Assenza emissione sostanze nocive - rivestimenti pareti	
	I rivestimenti non devono emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli utenti.	
		
05.02	Rivestimenti interni	
05.02.P03	Assenza emissione sostanze nocive - rivestimenti pareti	
	I rivestimenti non devono emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli utenti.	
05.02.01	Tinteggiatura interna	
05.02.01.P01	Assenza emissione sostanze nocive - rivestimenti pareti	
	I rivestimenti non devono emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli utenti.	
		
05.03	Pavimentazioni esterne	
05.03.P01	Assenza emissione sostanze nocive - pavimentazioni	
	I materiali costituenti le pavimentazioni non devono emettere sostanze nocive per gli utenti, in particolare composti chimici organici quali la formaldeide, nonché la diffusione di fibre di vetro.	
	Rif. Normativo: D.Lgs. 81/08;  UNI 7998; UNI 7999; UNI 8290-2; UNI 8380; UNI 8381.	
		
05.04	Pavimenti interni	
05.04.P04	Assenza emissione sostanze nocive - pavimentazioni interne	
	I materiali costituenti le pavimentazioni non devono emettere sostanze nocive per gli utenti, in particolare composti chimici organici quali la formaldeide, nonché la diffusione di fibre di vetro.	

Classe di Esigenza: Benessere 	
Classe di requisito: Controllo dell'inerzia termica

U.T.	Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti	
05	RIVESTIMENTI E PAVIMENTI	
05.01	Rivestimenti esterni	
05.01.P03	Controllo dell'inerzia termica - rivestimenti pareti	
	I rivestimenti esterni devono limitare il flusso di energia che, in condizioni invernali, tende ad uscire all'esterno dell'edificio, mentre in condizioni estive tende ad entrarvi.	
		
05.02	Rivestimenti interni	
05.02.P02	Controllo dell'inerzia termica - rivestimenti pareti	
	I rivestimenti esterni devono limitare il flusso di energia che, in condizioni invernali, tende ad uscire all'esterno dell'edificio, mentre in condizioni estive tende ad entrarvi.	

Classe di Esigenza: Benessere 	
Classe di requisito: Impermeabilità ai fluidi aeriformi

U.T.	Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti	
04	STRUTTURE IN MURATURA	
04.01	Strutture in elevazione	
04.01.P01	Permeabilità all'aria - muratura portante	
	Le pareti in muratura devono essere in grado di controllare il passaggio dell'aria negli ambienti interni e garantire la corretta ventilazione attraverso le aperture.	
	Rif. Normativo: UNI EN 1027; UNI EN 7711-2-3-4-5-6; UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210.	
		
05	RIVESTIMENTI E PAVIMENTI	
05.01	Rivestimenti esterni	
05.01.P08	Permeabilità all'aria - rivestimenti pareti	
	I rivestimenti devono essere in grado di controllare il passaggio dell'aria negli ambienti interni e garantire la corretta ventilazione attraverso le aperture.	
	Rif. Normativo: UNI 8012; UNI 8290-2; UNI EN 1027; UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210.	
		
05.02	Rivestimenti interni	
05.02.P07	Permeabilità all'aria - rivestimenti pareti	
	I rivestimenti devono essere in grado di controllare il passaggio dell'aria negli ambienti interni e garantire la corretta ventilazione attraverso le aperture.	
	Rif. Normativo: UNI 8012; UNI 8290-2; UNI EN 1027; UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210.	
		
07	SERRAMENTI	
07.01	Infissi esterni	
07.01.P08	Permeabilità all'aria - infissi esterni	
	Gli infissi devono essere realizzati in modo da ottenere, mediante guarnizioni, camere d'aria, ecc., la permeabilità all'aria indicata in progetto.	
	Rif. Normativo: ; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 1027; UNI EN 1026; UNI EN 12519; UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210.	
07.01.01	Infissi in legno	
07.01.01.P05	Permeabilità all'aria - infissi esterni	
	Gli infissi devono essere realizzati in modo da ottenere, mediante guarnizioni, camere d'aria, ecc., la permeabilità all'aria indicata in progetto.	
	Rif. Normativo: ; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 1027; UNI EN 1026; UNI EN 12519; UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210.	

Classe di Esigenza: Benessere 	
Classe di requisito: Impermeabilità ai liquidi

U.T.	Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti	
03	IMPIANTI	
03.02	Impianto di illuminazione	
03.02.P10	Impermeabilità ai liquidi - impianto illuminazione	
	Gli elementi degli impianti di illuminazione devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.	
	Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.	
03.02.01	Lampade agli ioduri metallici	
03.02.01.P09	Impermeabilità ai liquidi - impianto illuminazione	
	Gli elementi degli impianti di illuminazione devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.	
	Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.	

Classe di Esigenza: Benessere 	
Classe di requisito: Isolamento acustico

U.T.	Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti	
05	RIVESTIMENTI E PAVIMENTI	
05.01	Rivestimenti esterni	
05.01.P06	Isolamento acustico - rivestimenti pareti	
	I rivestimenti delle pareti devono fornire una adeguata resistenza al passaggio dei rumori.	
		
05.02	Rivestimenti interni	
05.02.P05	Isolamento acustico - rivestimenti pareti	
	I rivestimenti delle pareti devono fornire una adeguata resistenza al passaggio dei rumori.	
		
07	SERRAMENTI	
07.01	Infissi esterni	
07.01.P05	Isolamento acustico - infissi esterni	
	Gli infissi esterni devono fornire un'idonea resistenza al passaggio dei rumori.	
	Rif. Normativo: D.Lgs. 81/08; DPR n. 380/2001; D.Lgs. 81/08 UNI 7959; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12758.	
07.01.01	Infissi in legno	
07.01.01.P03	Isolamento acustico - infissi esterni	
	Gli infissi esterni devono fornire un'idonea resistenza al passaggio dei rumori.	
	Rif. Normativo: D.Lgs. 81/08; DPR n. 380/2001; D.Lgs. 81/08 UNI 7959; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12758.	

Classe di Esigenza: Benessere 	
Classe di requisito: Isolamento termico

U.T.	Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti	
04	STRUTTURE IN MURATURA	
04.01	Strutture in elevazione	
04.01.P04	Isolamento termico - muratura portante	
	Le murature portanti devono resistere al passaggio di calore, assicurando il benessere termico e limitando le dispersioni di energia.	
	Rif. Normativo: " D.M. n° 37/2008; Legge 10/1991-  D.Lgs. 30.5.2008, n. 115 ; DM 14/01-2008 (NTC); Circolare NTC N° 617 del 2 Febbraio 2009;  UNI 7745; UNI 7959; UNI 8290-2; UNI 8369-2; UNI 8804; UNI 8979; UNI EN 15316-1; UNI EN 15316-2-1; UNI 10349;  UNI-TS 11300-1-2; UNI EN 7711-2-3-4-5-6; UNI EN ISO 13790; UNI EN 12831. 
"	
		
05	RIVESTIMENTI E PAVIMENTI	
05.01	Rivestimenti esterni	
05.01.P07	Isolamento termico - rivestimenti pareti	
	I rivestimenti devono resistere al passaggio di calore e conservare la superficie interna a temperature vicine a quelle dell'aria ambiente tale da evitare che vi siano pareti fredde e comunque fenomeni di condensazione superficiale.	
	Rif. Normativo: Legge 10/1991-   D.M. n° 37/2008; DPR n. 380/2001 ; UNI 7745; UNI 7959; UNI 8290-2; UNI 8369-2; UNI 8804; UNI 8979;  UNI-TS 11300-1-2; UNI EN 15316-1; UNI EN 15316-1-2; UNI 10349; UNI EN ISO 13790; UNI EN 12831.	
		
05.02	Rivestimenti interni	
05.02.P06	Isolamento termico - rivestimenti pareti	
	I rivestimenti devono resistere al passaggio di calore e conservare la superficie interna a temperature vicine a quelle dell'aria ambiente tale da evitare che vi siano pareti fredde e comunque fenomeni di condensazione superficiale.	
	Rif. Normativo: Legge 10/1991-   D.M. n° 37/2008; DPR n. 380/2001 ; UNI 7745; UNI 7959; UNI 8290-2; UNI 8369-2; UNI 8804; UNI 8979;  UNI-TS 11300-1-2; UNI EN 15316-1; UNI EN 15316-1-2; UNI 10349; UNI EN ISO 13790; UNI EN 12831.	
		
07	SERRAMENTI	
07.01	Infissi esterni	
07.01.P06	Isolamento termico - infissi esterni	
	Gli infissi devono resistere al passaggio di calore in relazione alle condizioni climatiche.	
	Rif. Normativo: Legge 10/1991- D.P.R. 2.4.2009, n. 59 ; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI 8979.	
07.01.01	Infissi in legno	
07.01.01.P04	Isolamento termico - infissi esterni	
	Gli infissi devono resistere al passaggio di calore in relazione alle condizioni climatiche.	
	Rif. Normativo: Legge 10/1991- D.P.R. 2.4.2009, n. 59 ; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI 8979.	

Classe di Esigenza: Benessere 	
Classe di requisito: Pulibilità

U.T.	Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti	
07	SERRAMENTI	
07.01	Infissi esterni	
07.01.P10	Pulibilità - infissi esterni	
	Le superfici degli infissi esterni verticali, siano esse opache o trasparenti, devono essere facilmente accessibili dall'utente e/o operatori per le operazioni di pulizia, sia dall'esterno che dall'interno.	
	Rif. Normativo: D.M. 26/08/82;  ; UNI 8290-2; UNI 8894.	
07.01.01	Infissi in legno	
07.01.01.P06	Pulibilità - infissi esterni	
	Le superfici degli infissi esterni verticali, siano esse opache o trasparenti, devono essere facilmente accessibili dall'utente e/o operatori per le operazioni di pulizia, sia dall'esterno che dall'interno.	
	Rif. Normativo: D.M. 26/08/82;  ; UNI 8290-2; UNI 8894.	
		
Classe di Esigenza: Benessere 	
Classe di requisito: Resistenza agli attacchi biologici

U.T.	Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti	
01	TETTI E COPERTURE	
01.01	Struttura in legno	
01.01.P02	Protezione dagli agenti biologici - strutture legno	
	Le strutture di elevazione in legno non devono permettere la crescita di funghi, insetti, muffe, organismi marini, ecc., ma devono conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali anche in caso di attacchi biologici.	
	Rif. Normativo: UNI 8290-2; UNI 86621-2-3; UNI 8789; UNI 8795; UNI 8859; UNI 8940; UNI 8976; UNI 9090; UNI 9092-1; UNI EN 335-1-2.	
01.01.01	Capriate	
01.01.01.P01	Protezione dagli agenti biologici - strutture legno	
	Le strutture di elevazione in legno non devono permettere la crescita di funghi, insetti, muffe, organismi marini, ecc., ma devono conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali anche in caso di attacchi biologici.	
	Rif. Normativo: UNI 8290-2; UNI 86621-2-3; UNI 8789; UNI 8795; UNI 8859; UNI 8940; UNI 8976; UNI 9090; UNI 9092-1; UNI EN 335-1-2.	
		
02	CHIUSURE E DIVISIONI	
02.01	Pareti interne	
02.01.P07	Protezione dagli agenti biologici - pareti	
	I materiali che costituiscono le pareti perimetrali ed i rispettivi rivestimenti non devono permettere lo sviluppo dei funghi, larve di insetto, muffe, radici e microrganismi in genere, e non devono deteriorarsi sotto l'attacco dei suddetti agenti biologici.	
	Rif. Normativo: UNI 8290-2; UNI 86621-2-3; UNI 8789; UNI 8795; UNI 8859; UNI 8864; UNI 8940; UNI 8976; UNI 9090; UNI 9092-2; UNI EN 117; UNI EN 118; UNI EN 212; UNI EN 335-1-2; UNI EN 7711-2-3-4-5-6; UNI EN 1001-1.	
		
05	RIVESTIMENTI E PAVIMENTI	
05.01	Rivestimenti esterni	
05.01.P11	Protezione dagli agenti biologici - rivestimenti pareti	
	I materiali che costituiscono i rivestimenti non devono permettere lo sviluppo dei funghi, larve di insetto, muffe, radici e microrganismi in genere, e non devono deteriorarsi sotto l'attacco dei suddetti agenti biologici.	
	Rif. Normativo: UNI 8012; UNI 8290-2; UNI 86621-2-3; UNI 8789; UNI 8795; UNI 8859; UNI 8864; UNI 8940; UNI 8976; UNI 9090; UNI 9092-2; UNI EN 117; UNI EN 118; UNI EN 212; UNI EN 335-1-2; UNI EN 1001-1.	
		
05.02	Rivestimenti interni	
05.02.P10	Protezione dagli agenti biologici - rivestimenti pareti	
	I materiali che costituiscono i rivestimenti non devono permettere lo sviluppo dei funghi, larve di insetto, muffe, radici e microrganismi in genere, e non devono deteriorarsi sotto l'attacco dei suddetti agenti biologici.	
	Rif. Normativo: UNI 8012; UNI 8290-2; UNI 86621-2-3; UNI 8789; UNI 8795; UNI 8859; UNI 8864; UNI 8940; UNI 8976; UNI 9090; UNI 9092-2; UNI EN 117; UNI EN 118; UNI EN 212; UNI EN 335-1-2; UNI EN 1001-1.	
05.02.01	Tinteggiatura interna	
05.02.01.P04	Protezione dagli agenti biologici - rivestimenti pareti	
	I materiali che costituiscono i rivestimenti non devono permettere lo sviluppo dei funghi, larve di insetto, muffe, radici e microrganismi in genere, e non devono deteriorarsi sotto l'attacco dei suddetti agenti biologici.	
	Rif. Normativo: UNI 8012; UNI 8290-2; UNI 86621-2-3; UNI 8789; UNI 8795; UNI 8859; UNI 8864; UNI 8940; UNI 8976; UNI 9090; UNI 9092-2; UNI EN 117; UNI EN 118; UNI EN 212; UNI EN 335-1-2; UNI EN 1001-1.	
		
05.03	Pavimentazioni esterne	
05.03.P05	Protezione dagli agenti biologici - pavimentazioni	
	I materiali che costituiscono le pavimentazioni non devono permettere lo sviluppo dei funghi, larve di insetto, muffe, radici e microrganismi in genere, e non devono deteriorarsi sotto l'attacco dei suddetti agenti biologici.	
	Rif. Normativo: UNI 7998; UNI 7999; UNI 8290-2; UNI 8380; UNI 8381; UNI 86621-2-3; UNI 8789; UNI 8795; UNI 8859; UNI 8864; UNI 8940; UNI 8976; UNI 9090; UNI 9092-2; UNI EN 117; UNI EN 118; UNI EN 212; UNI EN 1001-1.	
		
05.04	Pavimenti interni	
05.04.P02	Protezione dagli agenti biologici - pavimentazioni	
	I materiali che costituiscono le pavimentazioni non devono permettere lo sviluppo dei funghi, larve di insetto, muffe, radici e microrganismi in genere, e non devono deteriorarsi sotto l'attacco dei suddetti agenti biologici.	
	Rif. Normativo: UNI 7998; UNI 7999; UNI 8290-2; UNI 8380; UNI 8381; UNI 86621-2-3; UNI 8789; UNI 8795; UNI 8859; UNI 8864; UNI 8940; UNI 8976; UNI 9090; UNI 9092-2; UNI EN 117; UNI EN 118; UNI EN 212; UNI EN 1001-1.	
		
07	SERRAMENTI	
07.01	Infissi esterni	
07.01.01	Infissi in legno	
07.01.01.P01	Protezione dagli agenti biologici - infissi legno	
	Gli infissi non devono subire riduzioni delle proprie prestazioni a seguito della presenza di organismi viventi.	

Classe di Esigenza: Benessere 	
Classe di requisito: Tenuta all'acqua

U.T.	Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti	
03	IMPIANTI	
03.01	Impianto idrico sanitario	
03.01.P03	Controllo della tenuta - impianto idrico sanitario	
	Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere realizzate con materiali e componenti idonei ad impedire fughe dei fluidi in circolazione per garantire la funzionalità dell'impianto.	
	Rif. Normativo: D. Lgs. 131-2001  D.M. n° 37/2008.	
		
04	STRUTTURE IN MURATURA	
04.01	Strutture in elevazione	
04.01.P02	Resistenza all'acqua - muratura portante	
	La stratificazione delle murature portanti deve essere realizzata in modo da impedire alle acque meteoriche di penetrare negli ambienti interni.	
	Rif. Normativo: UNI 8290-2; UNI EN 7711-2-3-4-5-6; UNI EN 1027; UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210.	
		
05	RIVESTIMENTI E PAVIMENTI	
05.01	Rivestimenti esterni	
05.01.P16	Resistenza all'acqua - rivestimenti pareti	
	I rivestimenti delle pareti devono mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche a seguito del contatto con l'acqua.	
	Rif. Normativo: UNI 7959; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI 8298-5/14; UNI 8981-6; UNI EN ISO 175; UNI EN ISO 2812-2.	
05.01.P18	Tenuta all'acqua - rivestimenti pareti	
	Le pareti e le relative stratificazione devono essere realizzate in modo da impedire alle acque meteoriche di penetrare negli ambienti interni provocando macchie di umidità e/o altro ai rivestimenti interni.	
	Rif. Normativo: ; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI EN 1027; UNI EN 12208; UNI EN 12210.	
		
05.03	Pavimentazioni esterne	
05.03.P07	Resistenza all'acqua - pavimentazioni	
	I rivestimenti delle pavimentazioni devono mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche a seguito del contatto con l'acqua.	
	Rif. Normativo: UNI 7998; UNI 7999; UNI 8290-2; UNI 8298-5/14; UNI 8380; UNI 8381; UNI EN ISO 175; UNI EN ISO 2812-2.	
		
07	SERRAMENTI	
07.01	Infissi esterni	
07.01.P18	Resistenza all'acqua - infissi esterni	
	Gli infissi esterni verticali ed eventuali dispositivi di schermatura e di tenuta devono conservare inalterate le caratteristiche chimico fisiche, funzionali, dimensionali, e di finitura superficiale, assicurando comunque il rispetto dei limiti prestazionali, qualora dovessero venire in contatto con acqua di origine diversa (meteorica, di condensa, di lavaggio, ecc.).	
	Rif. Normativo: D.M. 26/08/82;  ; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12208.	
07.01.P24	Tenuta all'acqua - infissi esterni	
	Gli infissi devono essere realizzati in modo da impedire, o comunque limitare, alle acque meteoriche o di altra origine di penetrare negli ambienti interni.	
	Rif. Normativo: D.M. 26/08/82;  ; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12208; UNI EN 1027; UNI EN 12519.	
07.01.01	Infissi in legno	
07.01.01.P12	Resistenza all'acqua - infissi esterni	
	Gli infissi esterni verticali ed eventuali dispositivi di schermatura e di tenuta devono conservare inalterate le caratteristiche chimico fisiche, funzionali, dimensionali, e di finitura superficiale, assicurando comunque il rispetto dei limiti prestazionali, qualora dovessero venire in contatto con acqua di origine diversa (meteorica, di condensa, di lavaggio, ecc.).	
	Rif. Normativo: D.M. 26/08/82;  ; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12208.	
07.01.01.P13	Tenuta all'acqua - infissi esterni	
	Gli infissi devono essere realizzati in modo da impedire, o comunque limitare, alle acque meteoriche o di altra origine di penetrare negli ambienti interni.	
	Rif. Normativo: D.M. 26/08/82;  ; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12208; UNI EN 1027; UNI EN 12519.	

Classe di Esigenza: Fruibilità 	
Classe di requisito: Affidabilità

U.T.	Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti	
03	IMPIANTI	
03.01	Impianto idrico sanitario	
03.01.P04	Controllo della velocità dell'aria - impianto idrico sanitario	
	Gli impianti di riscaldamento devono garantire l'assenza di movimenti d’aria che possano dare fastidio agli utenti.	
	Rif. Normativo: D. Lgs. 131-2001  D.M. n° 37/2008; UNI 4542; UNI 4543-1-2; UNI 8065; UNI EN 14527; UNI 8195; UNI 8196; UNI 9182; UNI 10436; UNI EN 26; UNI EN 305.	
03.01.01	Sanitari e rubinetteria	
03.01.01.P03	Resistenza a manovre e sforzi d'uso - sanitari e rubinetteria	
	Gli apparecchi sanitari e la rubinetteria devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture in seguito ad operazioni di manovra o di utilizzo.	
03.01.02	Sanitari e rubinetteria_copia	
03.01.02.P03	Resistenza a manovre e sforzi d'uso - sanitari e rubinetteria	
	Gli apparecchi sanitari e la rubinetteria devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture in seguito ad operazioni di manovra o di utilizzo.	

Classe di Esigenza: Fruibilità 	
Classe di requisito: Comodità d'uso e manovra

U.T.	Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti	
03	IMPIANTI	
03.01	Impianto idrico sanitario	
03.01.01	Sanitari e rubinetteria	
03.01.01.P02	Comodità di uso e manovra - sanitari e rubinetteria	
	Gli apparecchi sanitari e la relativa rubinetteria devono presentare caratteristiche di facilità di uso e di funzionalità.	
03.01.02	Sanitari e rubinetteria_copia	
03.01.02.P02	Comodità di uso e manovra - sanitari e rubinetteria	
	Gli apparecchi sanitari e la relativa rubinetteria devono presentare caratteristiche di facilità di uso e di funzionalità.	
		
03.02	Impianto di illuminazione	
03.02.P07	Comodità di uso e manovra - impianto illuminazione	
	Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità.	
	Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.	
03.02.01	Lampade agli ioduri metallici	
03.02.01.P06	Comodità di uso e manovra - impianto illuminazione	
	Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità.	
	Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.	

Classe di Esigenza: Fruibilità 	
Classe di requisito: Controllo del fattore solare

U.T.	Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti	
07	SERRAMENTI	
07.01	Infissi esterni	
07.01.P01	Controllo del fattore solare - infissi esterni	
	Gli infissi devono consentire un adeguato ingresso di energia termica raggiante attraverso le superfici trasparenti (vetri) in funzione delle condizioni climatiche.	
	Rif. Normativo: Legge 10/1991-   D.M. 26/08/82;  ; UNI 7143; UNI 7895; UNI 7961; UNI 8290-2; UNI 8369-1/5; UNI 8894; UNI 8975; UNI 9171; UNI 9172; UNI 91731-2-3-4; UNI 9283; UNI 9570; UNI 10818; UNI EN 107; UNI EN 949; UNI EN 1026; UNI EN 1027; UNI EN 1154; UNI EN 1155; UNI EN 1158; UNI EN 1303; UNI EN 1527; UNI EN 1634-1; UNI EN 1670; UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210; UNI EN 12211; UNI EN 123651-2-3-4; UNI EN 12519; UNI EN ISO 6410-1.	

Classe di Esigenza: Fruibilità 	
Classe di requisito: Controllo del flusso luminoso

U.T.	Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti	
03	IMPIANTI	
03.02	Impianto di illuminazione	
03.02.P02	Controllo del flusso luminoso - impianto illuminazione	
	I componenti degli impianti di illuminazione devono essere montati in modo da controllare il flusso luminoso emesso per evitare che i fasci luminosi possano colpire direttamente gli apparati visivi delle persone.	
	Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.	
03.02.01	Lampade agli ioduri metallici	
03.02.01.P01	Controllo del flusso luminoso - impianto illuminazione	
	I componenti degli impianti di illuminazione devono essere montati in modo da controllare il flusso luminoso emesso per evitare che i fasci luminosi possano colpire direttamente gli apparati visivi delle persone.	
	Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.	
		
07	SERRAMENTI	
07.01	Infissi esterni	
07.01.P02	Controllo del flusso luminoso - infissi esterni	
	Gli infissi devono garantire un'adeguata immissione di luce naturale all'interno dei locali, in quantità sufficiente per lo svolgimento delle attività previste.	
	Rif. Normativo: Legge 10/1991-   D.M. 26/08/82;  ; UNI 7143; UNI 7895; UNI 7961; UNI 8290-2; UNI 8369-1/5; UNI 8894; UNI 8975; UNI 9171; UNI 9172; UNI 91731-2-3-4; UNI 9283; UNI 9570; UNI 10818; UNI EN 107; UNI EN 949; UNI EN 1026; UNI EN 1027; UNI EN 1154; UNI EN 1155; UNI EN 1158; UNI EN 1303; UNI EN 1527; UNI EN 1634-1; UNI EN 1670; UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210; UNI EN 12211; UNI EN 123651-2-3-4; UNI EN 12519; UNI EN ISO 6410-1.	

Classe di Esigenza: Fruibilità 	
Classe di requisito: Controllo della portata

U.T.	Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti	
03	IMPIANTI	
03.01	Impianto idrico sanitario	
03.01.01	Sanitari e rubinetteria	
03.01.01.P01	Controllo portata dei fluidi - sanitari e rubinetteria	
	Gli apparecchi sanitari e la relativa rubinetteria devono assicurare, anche nelle più gravose condizioni di esercizio, una portata d’acqua non inferiore a quella di progetto.	
03.01.02	Sanitari e rubinetteria_copia	
03.01.02.P01	Controllo portata dei fluidi - sanitari e rubinetteria	
	Gli apparecchi sanitari e la relativa rubinetteria devono assicurare, anche nelle più gravose condizioni di esercizio, una portata d’acqua non inferiore a quella di progetto.	

Classe di Esigenza: Fruibilità 	
Classe di requisito: Controllo della temperatura dei fluidi

U.T.	Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti	
03	IMPIANTI	
03.01	Impianto idrico sanitario	
03.01.P02	Controllo della temperatura dei fluidi - impianto idrico sanitario	
	I fluidi termovettori devono avere temperatura idonea per assicurare il corretto funzionamento, sia in relazione al benessere ambientale che al contenimento dei consumi energetici.	
	Rif. Normativo: D. Lgs. 131-2001  D.M. n° 37/2008; UNI 4542; UNI 4543-1-2; UNI 8065; UNI EN 14527; UNI 8195; UNI 8196; UNI 9182; UNI 10436; UNI EN 26; UNI EN 305.	

Classe di Esigenza: Fruibilità 	
Classe di requisito: Efficienza

U.T.	Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti	
03	IMPIANTI	
03.02	Impianto di illuminazione	
03.02.P08	Efficienza luminosità - impianto illuminazione	
	I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai costruttori delle lampade.	
	Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.	
03.02.01	Lampade agli ioduri metallici	
03.02.01.P07	Efficienza luminosità - impianto illuminazione	
	I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai costruttori delle lampade.	
	Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.	
		
07	SERRAMENTI	
07.01	Infissi esterni	
07.01.P07	Oscurabilità - infissi esterni	
	Gli infissi devono, attraverso opportuni schermi e/o dispositivi di oscuramento, garantire la regolazione della luce naturale immessa.	
	Rif. Normativo: Legge 10/1991- D.P.R. 2.4.2009, n. 59 ; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI 8979.	
07.01.P09	Protezione dalle cadute - infissi esterni	
	Gli infissi devono essere posizionati in maniera da evitare possibili cadute anche con l'impiego di dispositivi anticaduta.	
	Rif. Normativo: D.Lgs. 81/08;  D.M. 26/08/82;  ; UNI 7697; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI 9269 P; UNI 10880; UNI ISO 7892; UNI EN 949.	
07.01.P25	Ventilazione - infissi esterni	
	Gli infissi esterni verticali devono consentire la possibilità di poter ottenere ricambio d'aria per via naturale.	
	Rif. Normativo: D.M. 26/08/82;   ; UNI 8290-2; UNI 8894; ICITE UEAtc (Direttive comuni - Tecnico delle finestre).	
		
Classe di Esigenza: Fruibilità 	
Classe di requisito: Facilità di intervento

U.T.	Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti	
03	IMPIANTI	
03.02	Impianto di illuminazione	
03.02.P01	Montabilità / Smontabilità - impianto illuminazione	
	Gli elementi che costituiscono l'impianto di illuminazione devono essere facilmente smontabili senza creare disagio al funzionamento dell'impianto.	
	Rif. Normativo: DPR n. 380/2001;  D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7; UNI EN 401-2-3.	
03.02.P05	Accessibilità - impianto illuminazione	
	Gli elementi che costituiscono l'impianto di illuminazione i devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti.	
	Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.	
03.02.P09	Identificabilità - impianto illuminazione	
	Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere facilmente identificabili mediante la presenza di un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.	
	Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.	
03.02.01	Lampade agli ioduri metallici	
03.02.01.P04	Accessibilità - impianto illuminazione	
	Gli elementi che costituiscono l'impianto di illuminazione i devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti.	
	Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.	
03.02.01.P08	Identificabilità - impianto illuminazione	
	Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere facilmente identificabili mediante la presenza di un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.	
	Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.	

Classe di Esigenza: Fruibilità 	
Classe di requisito: Manutenibilità

U.T.	Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti	
03	IMPIANTI	
03.02	Impianto di illuminazione	
03.02.P12	Limitazione dei rischi di intervento - impianto illuminazione	
	Gli elementi che costituiscono l'impianto di illuminazione devono essere in grado di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose.	
	Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.	
03.02.P13	Manutenibilità - impianto illuminazione	
	I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado di consentire adeguamenti funzionali da parte di operatori specializzati.	
	Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.	
03.02.01	Lampade agli ioduri metallici	
03.02.01.P11	Limitazione dei rischi di intervento - impianto illuminazione	
	Gli elementi che costituiscono l'impianto di illuminazione devono essere in grado di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose.	
	Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.	
03.02.01.P12	Manutenibilità - impianto illuminazione	
	I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado di consentire adeguamenti funzionali da parte di operatori specializzati.	
	Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.	
		
07	SERRAMENTI	
07.01	Infissi esterni	
07.01.P21	Manutenibilità - infissi esterni	
	Gli infissi devono essere collocati in modo da consentire agevolmente il ripristino dell'integrità, la funzionalità e l'efficienza di parti ed elementi soggetti a guasti.	
	Rif. Normativo: D.M. 26/08/82;  ; UNI 8290-2; UNI 8894.	

Classe di Esigenza: Fruibilità 	
Classe di requisito: Sostituibilità

U.T.	Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti	
07	SERRAMENTI	
07.01	Infissi esterni	
07.01.P22	Sostituibilità - infissi esterni	
	Gli infissi devono essere realizzati e collocati in modo da consentire con facilità la loro sostituibilità, e/o la collocazione di parti ed elementi essi soggetti a guasti.	
	Rif. Normativo: UNI 7864; UNI 7866; UNI 7961; UNI 8290-2; UNI 8861; UNI 8894; UNI 8975; UNI EN 12519.	

Classe di Esigenza: Integrabilità 	
Classe di requisito: Attrezzabilità

U.T.	Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti	
02	CHIUSURE E DIVISIONI	
02.01	Pareti interne	
02.01.P03	Attrezzabilità - pareti	
	Le pareti devono consentire l'installazione di arredi ed attrezzature.	
	Rif. Normativo: UNI 7959; UNI 8290-2; UNI 8326; UNI EN 7711-2-3-4-5-6.	
02.01.P09	Resistenza ai carichi sospesi - pareti	
	Le pareti devono essere in grado di sopportare il peso di carichi appesi quali quadri, insegne,  mensole, arredi, ecc.	
	Rif. Normativo: UNI 8290-2; UNI 8326; UNI 10879; UNI EN 7711-2-3-4-5-6.	
		
05	RIVESTIMENTI E PAVIMENTI	
05.01	Rivestimenti esterni	
05.01.P05	Attrezzabilità - rivestimenti pareti	
	Le pareti ed i rivestimenti devono consentire l'installazione di arredi ed attrezzature.	
	Rif. Normativo: UNI 7959; UNI 8012; UNI 8290-2.	
		
05.02	Rivestimenti interni	
05.02.P04	Attrezzabilità - rivestimenti pareti	
	Le pareti ed i rivestimenti devono consentire l'installazione di arredi ed attrezzature.	
	Rif. Normativo: UNI 7959; UNI 8012; UNI 8290-2.	
05.02.P14	Resistenza ai carichi sospesi - rivestimenti pareti	
	Le pareti ed i relativi rivestimenti devono essere in grado di sopportare il peso di carichi appesi quali quadri, insegne,  mensole, arredi, ecc.	
	Rif. Normativo: UNI 8012; UNI 8290-2; UNI 8326; UNI 10879.	

Classe di Esigenza: Sicurezza 	
Classe di requisito: Controllo della combustione

U.T.	Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti	
03	IMPIANTI	
03.01	Impianto idrico sanitario	
03.01.P01	Controllo della combustione - impianto idrico sanitario	
	Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di garantire processi di combustione a massimo rendimento con una produzione minima di scorie e di sostanze inquinanti.	
	Rif. Normativo: D. Lgs. 131-2001  D.M. n° 37/2008; UNI 4542; UNI 4543-1-2; UNI 8065; UNI EN 14527; UNI 8195; UNI 8196; UNI 9182; UNI 10436; UNI 10874; UNI EN 26; UNI EN 305.	

Classe di Esigenza: Sicurezza 	
Classe di requisito: Controllo della condensazione interstiziale

U.T.	Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti	
04	STRUTTURE IN MURATURA	
04.01	Strutture in elevazione	
04.01.P03	Controllo della condensazione interstiziale - muratura portante	
	Le murature portanti devono essere realizzate in modo da evitare la formazione di condensazione al proprio interno.	
	Rif. Normativo: Legge 10/1991-  UNI 7959; UNI 8290-2; UNI 8369-2; UNI 8979; UNI EN 15316-2-1-2; UNI 10349; UNI EN ISO 13788; UNI 10351; UNI 10355; UNI EN 7711-2-3-4-5-6; UNI EN ISO 13790; UNI EN 12831; UNI EN ISO 6946; UNI EN ISO 9346; UNI EN ISO 10211;  UNI-TS 11300-1-2.	
		
05	RIVESTIMENTI E PAVIMENTI	
05.01	Rivestimenti esterni	
05.01.P01	Controllo della condensazione interstiziale - rivestimenti pareti	
	I rivestimenti esterni deveno essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione nel suo interno.	
	Rif. Normativo: Legge 10/1991- UNI 8012; UNI 8290-2; UNI 10349; UNI 10351; UNI 10355; UNI EN ISO 13790; UNI EN 12831; UNI EN ISO 6946; UNI EN ISO 9346; UNI EN ISO 10211.	

Classe di Esigenza: Sicurezza 	
Classe di requisito: Durabilità tecnologica strutturale

U.T.	Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti	
01	TETTI E COPERTURE	
01.01	Struttura in legno	
01.01.P01	Rispetto delle Classi di Servizio - strutture legno	
	Le strutture in legno devono tenere conto della sensibilità del legno e delle variazioni di umidità.	
	Rif. Normativo: DM 14/01-2008 (NTC); Circolare NTC N° 617 del 2 Febbraio 2009.	
01.01.P03	Durabilità - strutture legno	
	Le strutture in legno devono garantire adeguata resistenza durante la fase di esercizio, prevedendo in sede di progetto adeguati particolari costruttivi ed opportuni accorgimenti di protezione dagli agenti atmosferici e dagli attacchi biologici di funghi e/o insetti xilofagi, ed utilizzando le specie legnose più idonee per durabilità naturale o per possibilità di impregnazione, in relazione alle condizioni ambientali di esercizio.	
	Rif. Normativo: DM 14/01-2008 (NTC); Circolare NTC N° 617 del 2 Febbraio 2009.	
01.01.P07	Durata della vita nominale	
	Le strutture in elevazione devono resistere per un periodo pari a quello di riferimento VR di una costruzione, valutato moltiplicando la vita nominale Vn (espressa in anni) per il coefficiente d’uso della costruzione Cu.	
	Rif. Normativo: DM 14/01-2008 (NTC); Circolare NTC N° 617 del 2 Febbraio 2009; Dir. PCM 12/10/2007.	
01.01.01	Capriate	
01.01.01.P02	Rispetto delle Classi di Servizio - strutture legno	
	Le strutture in legno devono tenere conto della sensibilità del legno e delle variazioni di umidità.	
	Rif. Normativo: DM 14/01-2008 (NTC); Circolare NTC N° 617 del 2 Febbraio 2009.	

Classe di Esigenza: Sicurezza 	
Classe di requisito: Isolamento elettrico

U.T.	Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti	
03	IMPIANTI	
03.02	Impianto di illuminazione	
03.02.P11	Isolamento elettrico - impianto illuminazione	
	Gli elementi che costituiscono l'impianto di illuminazione devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie caratteristiche.	
	Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.	
03.02.01	Lampade agli ioduri metallici	
03.02.01.P10	Isolamento elettrico - impianto illuminazione	
	Gli elementi che costituiscono l'impianto di illuminazione devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie caratteristiche.	
	Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.	

Classe di Esigenza: Sicurezza 	
Classe di requisito: Limitazione dei rischi di esplosione

U.T.	Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti	
03	IMPIANTI	
03.01	Impianto idrico sanitario	
03.01.P07	Limitare rischi di esplosione - impianto idrico sanitario	
	Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di garantire processi di combustione a massimo rendimento con una limitazione dei rischi di esplosione.	
	Rif. Normativo: D. Lgs. 131-2001  D.M. n° 37/2008; UNI 4542; UNI 4543-1-2; UNI 8065; UNI EN 14527; UNI 8195; UNI 8196; UNI 9182; UNI 10436; UNI EN 26; UNI EN 305.	
03.01.P09	Limitare i rischi di scoppio - impianto idrico sanitario	
	Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di resistere alle variazioni di pressione che si verificano durante il normale funzionamento con una limitazione dei rischi di scoppio.	
	Rif. Normativo: D. Lgs. 131-2001  D.M. n° 37/2008; UNI 4542; UNI 4543-1-2; UNI 8065; UNI EN 14527; UNI 8195; UNI 8196; UNI 9182; UNI 10436; UNI EN 26; UNI EN 305.	

Classe di Esigenza: Sicurezza 	
Classe di requisito: Protezione antincendio

U.T.	Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti	
02	CHIUSURE E DIVISIONI	
02.01	Pareti interne	
02.01.P10	Limitare rischio incendio - pareti	
	I materiali costituenti le pareti perimetrali, sottoposti all'azione del fuoco, non devono subire trasformazioni chimico-fisiche.	
	Rif. Normativo: D.Lgs. 81/08; D.M. 26/06/84 D.M. 14/01/85; D.M.  246/87;  D.M. 26/08/82;D.M. 21/06/04;  D.M. 09/03/07;  D.M. 09/05/07 ; UNI 8089; UNI 8178; UNI 8290-2; UNI 8456; UNI 8627; UNI 8629-4; UNI 9174; UNI 9177; UNI 9503; UNI 9504; UNI EN 1634-1; UNI EN 1992; UNI EN 1363-1-2; UNI EN ISO 1182; UNI CEI EN ISO 13943.	
		
03	IMPIANTI	
03.01	Impianto idrico sanitario	
03.01.P08	Limitare rischio incendio - impianto idrico sanitario	
	Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di limitare i rischi di probabili incendi nel rispetto delle normative vigenti.	
	Rif. Normativo: D. Lgs. 131-2001  D.M. n° 37/2008; UNI 4542; UNI 4543-1-2; UNI 8065; UNI EN 14527; UNI 8195; UNI 8196; UNI 9182; UNI 10436; UNI EN 26; UNI EN 305.	
		
05	RIVESTIMENTI E PAVIMENTI	
05.01	Rivestimenti esterni	
05.01.P13	Limitare rischio incendio - rivestimenti pareti	
	I materiali costituenti i rivestimenti delle pareti, sottoposti all'azione del fuoco, non devono subire trasformazioni chimico-fisiche.	
	Rif. Normativo: D.Lgs. 81/08; D.M.  246/87;  D.M. 26/08/82;D.M. 21/06/04;  D.M. 09/03/07;  D.M. 09/05/07 ; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI EN 1992; UNI 9503; UNI 9504; UNI EN 1634-1; UNI EN ISO 1182; ISO 834.	
		
05.02	Rivestimenti interni	
05.02.P12	Limitare rischio incendio - rivestimenti pareti	
	I materiali costituenti i rivestimenti delle pareti, sottoposti all'azione del fuoco, non devono subire trasformazioni chimico-fisiche.	
	Rif. Normativo: D.Lgs. 81/08; D.M.  246/87;  D.M. 26/08/82;D.M. 21/06/04;  D.M. 09/03/07;  D.M. 09/05/07 ; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI EN 1992; UNI 9503; UNI 9504; UNI EN 1634-1; UNI EN ISO 1182; ISO 834.	
		
Classe di Esigenza: Sicurezza 	
Classe di requisito: Protezione elettrica

U.T.	Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti	
03	IMPIANTI	
03.01	Impianto idrico sanitario	
03.01.P06	Controllo dispersioni elettriche - impianto idrico sanitario	
	I componenti degli impianti idrico sanitari devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8.	
	Rif. Normativo: D. Lgs. 131-2001  D.M. n° 37/2008.	
		
03.02	Impianto di illuminazione	
03.02.P04	Controllo dispersioni elettriche - impianto illuminazione	
	I componenti degli impianti di illuminazione, devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra.	
	Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.	
03.02.01	Lampade agli ioduri metallici	
03.02.01.P03	Controllo dispersioni elettriche - impianto illuminazione	
	I componenti degli impianti di illuminazione, devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra.	
	Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.	
		
07	SERRAMENTI	
07.01	Infissi esterni	
07.01.P04	Controllo dispersioni elettriche - infissi esterni	
	Gli infissi devono essere in grado di controllare e disperdere eventuali scariche elettriche e/o comunque pericoli di folgorazioni, a carico degli utenti, per contatto diretto.	
	Rif. Normativo: L. 186/1968; D.Lgs. 81/08; D.Lgs. 81/08; DPR n. 380/2001; D.P.R.22.10.2001, n. 462;  D.M. n° 37/2008; UNI 8290-2; UNI 8894; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-8; CEI 81-10/1.	

Classe di Esigenza: Sicurezza 	
Classe di requisito: Resistenza al fuoco

U.T.	Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti	
01	TETTI E COPERTURE	
01.01	Struttura in legno	
01.01.P05	Resistenza al fuoco - strutture elevazione	
	Gli elementi delle strutture di elevazione devono avere un valore di resistenza al fuoco non inferiore a quello valutato in fase di progetto e calcolo del carico d'incendio.	
	Rif. Normativo: D.Lgs. 81/08;  D.M. 09/05/07 ; UNI 8290-2; UNI 8456; UNI 8627; UNI 8629-4; UNI 9174; UNI 9177; UNI 9503; UNI 9504; UNI EN 1634-1; UNI EN 1992; UNI EN 1363-1-2; UNI EN ISO 1182; UNI CEI EN ISO 13943.	
		
02	CHIUSURE E DIVISIONI	
02.01	Pareti interne	
02.01.P04	Resistenza al fuoco - pareti	
	I materiali di rivestimento delle pareti devono avere un valore di resistenza al fuoco non inferiore a quello valutato in fase di progetto ed essere di classe non superiore a 1 (uno) secondo la classificazione di reazione al fuoco prevista dal D.M. 03.07.2001.	
	Rif. Normativo: D.M. Interno 30.11.1983; D.M. 26/06/84 D.M. 14/01/85; D.M.  246/87;   D.M. 09/03/07;  D.M. 09/05/07 ; UNI 7959; UNI 8290-2; UNI 8456; UNI 8457; UNI 9174; UNI EN 7711-2-3-4-5-6; UNI EN ISO 1182.	
		
04	STRUTTURE IN MURATURA	
04.01	Strutture in elevazione	
04.01.P05	Resistenza al fuoco - muratura portante	
	I materiali che costituiscono le murature portanti sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche e devono avere un valore di resistenza al fuoco non inferiore a quello valutato in fase di progetto.	
	Rif. Normativo: D.Lgs. 81/08; D.M. 26/06/84 D.M. 14/01/85; D.M.  246/87;  D.M. 26/08/82;D.M. 21/06/04;  D.M. 09/03/07;  D.M. 09/05/07 ; UNI 8089; UNI 8178; UNI 8290-2; UNI 8456; UNI 8627; UNI 8629-4; UNI 9174; UNI 9177; UNI 9503; UNI 9504; UNI EN 1634-1; UNI EN 1992; UNI EN 1363-1-2; UNI EN ISO 1182; UNI CEI EN ISO 13943.	
		
05	RIVESTIMENTI E PAVIMENTI	
05.03	Pavimentazioni esterne	
05.03.P03	Resistenza al fuoco - pavimentazioni	
	I materiali di rivestimento devono avere un valore di resistenza al fuoco non inferiore a quello valutato in fase di progetto ed essere di classe non superiore a 1 (uno) secondo la classificazione di reazione al fuoco prevista dal D.M. 03.07.2001.	
	Rif. Normativo: D.Lgs. 81/08; D.M. 26/06/84 D.M. 14/01/85; D.M.  246/87;  D.M. 26/08/82;D.M. 21/06/04;  D.M. 09/03/07;  D.M. 09/05/07 ; UNI 8290-2; UNI 8456; UNI 8457; UNI 9174; UNI 9177; UNI EN ISO 1182.	
		
05.04	Pavimenti interni	
05.04.P05	Resistenza al fuoco - pavimentazioni interne	
	I materiali di rivestimento devono avere un valore di resistenza al fuoco non inferiore a quello valutato in fase di progetto ed essere di classe non superiore a 1 (uno) secondo la classificazione di reazione al fuoco prevista dal D.M. 03.07.2001.	
	Rif. Normativo: D.Lgs. 81/08; D.M. 26/06/84 D.M. 14/01/85; D.M.  246/87;  D.M. 26/08/82;D.M. 21/06/04;  D.M. 09/03/07;  D.M. 09/05/07 ; UNI 8290-2; UNI 8456; UNI 8457; UNI 9174; UNI 9177; UNI EN ISO 1182.	
		
07	SERRAMENTI	
07.01	Infissi esterni	
07.01.P15	Resistenza al fuoco - infissi esterni	
	I materiali che costituiscono gli infissi esterni, sottoposti all'azione del fuoco, non devono subire trasformazioni chimico-fisiche e devono avere un valore di resistenza al fuoco (REI) secondo le norme vigenti.	
	Rif. Normativo: D.M. Interno 30.11.1983; D.M.  246/87;  D.M. 26/08/82; D.M. Interno 22.2.2006;   D.M. 09/03/07;  D.M. 09/05/07;  D.M. 09/03/07;  D.M. 09/05/07 ; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI 9503; UNI 9504; UNI EN 1634-1; UNI EN 1992; UNI EN ISO 1182; UNI EN 1363-1-2; UNI CEI EN ISO 13943.	

Classe di Esigenza: Sicurezza 	
Classe di requisito: Resistenza al gelo

U.T.	Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti	
05	RIVESTIMENTI E PAVIMENTI	
05.01	Rivestimenti esterni	
05.01.P14	Protezione dal gelo - rivestimenti pareti	
	I rivestimenti delle pareti non devono subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto a seguito della formazione di ghiaccio.	
	Rif. Normativo: UNI 7087; UNI 7959; UNI 8012; UNI 8520-1; UNI 8290-2; UNI 8981-4; UNI EN 206-1; UNI EN 771-1; UNI EN 934-2; UNI EN 1328; UNI EN 12670; UNI EN 13055-1; UNI EN ISO 10545-12.	
		
05.03	Pavimentazioni esterne	
05.03.P06	Protezione dal gelo - pavimentazioni	
	Le pavimentazioni non devono subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto se sottoposti a cause di gelo e disgelo, in particolare all’insorgere di pressioni interne che ne provocano la degradazione.	
	Rif. Normativo: UNI 7087; UNI 7998; UNI 7999; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI 8380; UNI 8381; UNI 8520-1; UNI 8981-4; UNI EN 206-1; UNI EN 771-1; UNI EN 934-2; UNI EN 1328; UNI EN 12350-7; UNI EN 12670; UNI EN 13055-1; UNI EN ISO 10545-12.	
		
07	SERRAMENTI	
07.01	Infissi esterni	
07.01.P16	Protezione dal gelo - infissi esterni	
	Gli infissi non devono subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio.	
	Rif. Normativo: D.M. 26/08/82;  ; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 13245-2; UNI 8772; UNI EN 12608.	

Classe di Esigenza: Sicurezza 	
Classe di requisito: Resistenza alle intrusioni

U.T.	Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti	
07	SERRAMENTI	
07.01	Infissi esterni	
07.01.P12	Resistenza a manovre false e violente - infissi esterni	
	Gli infissi esterni verticali, compresi gli organi di movimentazione e gli eventuali elementi di schermatura e/o oscurabilità, devono conservare inalterate le proprie caratteristiche meccaniche e dimensionali se sottoposti ad azioni derivanti da manovre errate e/o violente.	
07.01.P19	Resistenza alle intrusioni - infissi esterni	
	Gli infissi esterni devono essere in grado di resistere ad eventuali sollecitazioni provenienti da tentativi di intrusioni indesiderate di persone, animali o cose entro limiti previsti.	
	Rif. Normativo: D.M. 26/08/82;  ; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 1522; UNI EN 1523.	
07.01.01	Infissi in legno	
07.01.01.P08	Resistenza a manovre false e violente - infissi esterni	
	Gli infissi esterni verticali, compresi gli organi di movimentazione e gli eventuali elementi di schermatura e/o oscurabilità, devono conservare inalterate le proprie caratteristiche meccaniche e dimensionali se sottoposti ad azioni derivanti da manovre errate e/o violente.	
		
Classe di Esigenza: Sicurezza 	
Classe di requisito: Resistenza meccanica

U.T.	Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti	
01	TETTI E COPERTURE	
01.01	Struttura in legno	
01.01.P04	Resistenza meccanica - strutture in elevazione	
	Le strutture in elevazione devono essere dimensionate allo scopo di contrastare le deformazioni ed i cedimenti dovuti all'azione di carichi, forze sismiche, ecc., assicurando stabilità e resistenza con adeguato margine di sicurezza.	
	Rif. Normativo: L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 14/01-2008 (NTC); Circolare NTC N° 617 del 2 Febbraio 2009; UNI 8290-2; UNI EN 384; UNI EN 1356; UNI EN 12390-1; UNI EN 1992; UNI EN 1994.	
01.01.P06	Resistenza al vento - strutture elevazione	
	Le strutture di elevazione devono resistere alle azioni e depressioni prodotte dal vento senza evidenziare fenomeni di instabilità e perdere la propria funzionalità.	
	Rif. Normativo: DM 14/01-2008 (NTC); Circolare NTC N° 617 del 2 Febbraio 2009; UNI 8290-2.	
01.01.P08	Resistenza meccanica - coperture	
	La copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi concentrati e distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilità e la stabilità degli strati costituenti.	
	Rif. Normativo: L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 14/01-2008 (NTC); Circolare NTC N° 617 del 2 Febbraio 2009; UNI 8290-2; UNI 8635-14; UNI EN 595.	
01.01.01	Capriate	
01.01.01.P03	Resistenza meccanica - coperture	
	La copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi concentrati e distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilità e la stabilità degli strati costituenti.	
	Rif. Normativo: L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 14/01-2008 (NTC); Circolare NTC N° 617 del 2 Febbraio 2009; UNI 8290-2; UNI 8635-14; UNI EN 595.	
		
02	CHIUSURE E DIVISIONI	
02.01	Pareti interne	
02.01.P08	Resistenza agli urti - pareti	
	Le pareti ed i rispettivi rivestimenti devono essere in grado di resistere ad urti senza compromettere la stabilità della parete, né provocare il distacco di elementi con situazioni di pericolo per gli fruitori.	
	Rif. Normativo: UNI 7959; UNI 8201; UNI 8290-2; UNI 9269 P; UNI EN 7711-2-3-4-5-6; UNI ISO 7892.	
02.01.P11	Resistenza meccanica - pareti	
	Le pareti devono essere idonee a limitare la formazione di eventuali rotture o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni.	
	Rif. Normativo: L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 14/01-2008 (NTC); Circolare NTC N° 617 del 2 Febbraio 2009; UNI 8290-2; UNI EN 7711-2-3-4-5-6.	
02.01.01	Tramezzi in laterizio	
02.01.01.P01	Resistenza meccanica - pareti laterizio	
	Le pareti devono essere idonee a limitare la formazione di eventuali rotture o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni.	
	Rif. Normativo: L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 14/01-2008 (NTC); Circolare NTC N° 617 del 2 Febbraio 2009; UNI 8290-2; UNI EN 7711-2-3-4-5-6.	
02.01.01.P03	Resistenza agli urti - pareti	
	Le pareti ed i rispettivi rivestimenti devono essere in grado di resistere ad urti senza compromettere la stabilità della parete, né provocare il distacco di elementi con situazioni di pericolo per gli fruitori.	
	Rif. Normativo: UNI 7959; UNI 8201; UNI 8290-2; UNI 9269 P; UNI EN 7711-2-3-4-5-6; UNI ISO 7892.	
		
03	IMPIANTI	
03.01	Impianto idrico sanitario	
03.01.01	Sanitari e rubinetteria	
03.01.01.P05	Resistenza meccanica - sanitari e rubinetteria	
	Gli elementi degli impianti idrico sanitari devono essere realizzati con rivestimenti idonei a limitare la formazione di eventuali rotture o deformazioni rilevanti, causate dall'azione delle sollecitazioni.	
	Rif. Normativo: UNI EN 246.	
03.01.02	Sanitari e rubinetteria_copia	
03.01.02.P05	Resistenza meccanica - sanitari e rubinetteria	
	Gli elementi degli impianti idrico sanitari devono essere realizzati con rivestimenti idonei a limitare la formazione di eventuali rotture o deformazioni rilevanti, causate dall'azione delle sollecitazioni.	
	Rif. Normativo: UNI EN 246.	

03.02	Impianto di illuminazione	
03.02.P14	Resistenza meccanica - impianto illuminazione	
	Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture in condizioni di esercizio.	
	Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.	
03.02.01	Lampade agli ioduri metallici	
03.02.01.P13	Resistenza meccanica - impianto illuminazione	
	Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture in condizioni di esercizio.	
	Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.	
		
04	STRUTTURE IN MURATURA	
04.01	Strutture in elevazione	
04.01.P06	Resistenza meccanica - muratura portante	
	Le murature portanti devono essere progettate allo scopo di contrastare le deformazioni ed i cedimenti dovuti all'azione di carichi, forze sismiche, ecc., assicurando stabilità e resistenza con adeguato margine di sicurezza.	
	Rif. Normativo: L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 14/01-2008 (NTC); Circolare NTC N° 617 del 2 Febbraio 2009; UNI 8290-2; UNI EN 7711-2-3-4-5-6.	
04.01.01	Muratura in blocchi di argilla	
04.01.01.P01	Resistenza meccanica - muratura portante	
	Le murature portanti devono essere progettate allo scopo di contrastare le deformazioni ed i cedimenti dovuti all'azione di carichi, forze sismiche, ecc., assicurando stabilità e resistenza con adeguato margine di sicurezza.	
	Rif. Normativo: L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 14/01-2008 (NTC); Circolare NTC N° 617 del 2 Febbraio 2009; UNI 8290-2; UNI EN 7711-2-3-4-5-6.	
		
05	RIVESTIMENTI E PAVIMENTI	
05.01	Rivestimenti esterni	
05.01.P12	Resistenza agli urti - rivestimenti pareti	
	Le pareti ed i rispettivi rivestimenti devono essere in grado di resistere ad urti senza compromettere la stabilità della parete, né provocare il distacco di elementi con situazioni di pericolo per gli fruitori.	
	Rif. Normativo: UNI 7959; UNI 8012; UNI 8201; UNI 8290-2; UNI 9269 P; UNI ISO 7892.	
05.01.P15	Resistenza al vento - rivestimenti pareti	
	Le pareti ed i relativi rivestimenti devono resistere alle azioni e depressioni prodotte dal vento senza evidenziare fenomeni di instabilità e perdere la propria funzionalità.	
	Rif. Normativo: DM 14/01-2008 (NTC); Circolare NTC N° 617 del 2 Febbraio 2009; UNI 8089; UNI 8178; UNI 8290-2; UNI 8627; UNI EN 1991.	
05.01.P17	Resistenza meccanica - rivestimenti pareti	
	Le pareti e relativi rivestimenti devono essere idonei a limitare la formazione di eventuali rotture o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni.	
	Rif. Normativo: DM 14/01-2008 (NTC); Circolare NTC N° 617 del 2 Febbraio 2009; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI 8752; UNI 8759; UNI 8760; UNI 9154-1; UNI EN 235.	
		
05.02	Rivestimenti interni	
05.02.P11	Resistenza agli urti - rivestimenti pareti	
	Le pareti ed i rispettivi rivestimenti devono essere in grado di resistere ad urti senza compromettere la stabilità della parete, né provocare il distacco di elementi con situazioni di pericolo per gli fruitori.	
	Rif. Normativo: UNI 7959; UNI 8012; UNI 8201; UNI 8290-2; UNI 9269 P; UNI ISO 7892.	
05.02.P13	Resistenza meccanica - rivestimenti pareti	
	Le pareti e relativi rivestimenti devono essere idonei a limitare la formazione di eventuali rotture o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni.	
	Rif. Normativo: DM 14/01-2008 (NTC); Circolare NTC N° 617 del 2 Febbraio 2009; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI 8752; UNI 8759; UNI 8760; UNI 9154-1; UNI EN 235.	
		
05.03	Pavimentazioni esterne	
05.03.P08	Resistenza meccanica - pavimentazioni	
	Le pavimentazioni devono essere idonei a limitare la formazione di eventuali rotture o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni.	
	Rif. Normativo: UNI 7998; UNI 7999; UNI 8380; UNI 8381.	
05.03.01	Pavimento in marmi e graniglie	
05.03.01.P02	Resistenza meccanica - pavimentazioni	
	Le pavimentazioni devono essere idonei a limitare la formazione di eventuali rotture o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni.	
	Rif. Normativo: UNI 7998; UNI 7999; UNI 8380; UNI 8381.	
		
05.04	Pavimenti interni	
05.04.01	Pavimenti in marmi e graniglie	
05.04.01.P02	Resistenza meccanica - pavimentazioni	
	Le pavimentazioni devono essere idonei a limitare la formazione di eventuali rotture o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni.	
	Rif. Normativo: UNI 7998; UNI 7999; UNI 8380; UNI 8381.	
		
06	IMPIANTI DI SICUREZZA	
06.01	Impianto di messa a terra	
06.01.P01	Resistenza meccanica - messa a terra	
	Gli elementi dell'impianto di messa a terra devono essere realizzati con materiale idoneo sia di dimensione sia di forma e collocati in maniera appropriata rispetto alla natura e alla condizione del terreno.	
	Rif. Normativo: L. 186/1968; D.Lgs. 81/08; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-8.	
06.01.01	Conduttori di protezione	
06.01.01.P02	Resistenza meccanica - messa a terra	
	Gli elementi dell'impianto di messa a terra devono essere realizzati con materiale idoneo sia di dimensione sia di forma e collocati in maniera appropriata rispetto alla natura e alla condizione del terreno.	
	Rif. Normativo: L. 186/1968; D.Lgs. 81/08; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-8.	

07	SERRAMENTI	
07.01	Infissi esterni	
07.01.P14	Resistenza agli urti - infissi esterni	
	Sotto l'azione degli urti gli infissi devono conservare la loro integrità strutturale; non devono prodursi sconnessioni né deformazioni sensibili dei collegamenti tra gli infissi e la relativa struttura muraria; non devono verificarsi sfondamenti né fuoriuscite di parti o componenti; non devono prodursi frammenti o cadute di elementi che possano causare ferite accidentali alle persone che si possono trovare all'interno o all'esterno. Tutti i componenti degli infissi esterni verticali devono risultare sicuri nel caso d'urto accidentale dell'utenza. Gli elementi costituenti dei telai fissi e mobili, delle maniglie, dei pannelli, delle cerniere, delle cremonesi, ecc. non devono presentare parti taglienti o appuntite né spigoli pronunciati.	
07.01.P17	Resistenza al vento - infissi esterni	
	Gli infissi esterni verticali devono essere idonei a resistere all'azione del vento in modo tale da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo e garantire inoltre la sicurezza dell'utenza.	
	Rif. Normativo: DM 14/01-2008 (NTC); Circolare NTC N° 617 del 2 Febbraio 2009;  ; UNI 7959; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12210; UNI EN 12211.	
07.01.01	Infissi in legno	
07.01.01.P10	Resistenza agli urti - infissi esterni	
	Sotto l'azione degli urti gli infissi devono conservare la loro integrità strutturale; non devono prodursi sconnessioni né deformazioni sensibili dei collegamenti tra gli infissi e la relativa struttura muraria; non devono verificarsi sfondamenti né fuoriuscite di parti o componenti; non devono prodursi frammenti o cadute di elementi che possano causare ferite accidentali alle persone che si possono trovare all'interno o all'esterno. Tutti i componenti degli infissi esterni verticali devono risultare sicuri nel caso d'urto accidentale dell'utenza. Gli elementi costituenti dei telai fissi e mobili, delle maniglie, dei pannelli, delle cerniere, delle cremonesi, ecc. non devono presentare parti taglienti o appuntite né spigoli pronunciati.	
07.01.01.P11	Resistenza al vento - infissi esterni	
	Gli infissi esterni verticali devono essere idonei a resistere all'azione del vento in modo tale da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo e garantire inoltre la sicurezza dell'utenza.	
	Rif. Normativo: DM 14/01-2008 (NTC); Circolare NTC N° 617 del 2 Febbraio 2009;  ; UNI 7959; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12210; UNI EN 12211.	

Classe di Esigenza: Sicurezza 	
Classe di requisito: Stabilità chimico-reattiva

U.T.	Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti	
02	CHIUSURE E DIVISIONI	
02.01	Pareti interne	
02.01.P06	Protezione dagli agenti aggressivi - pareti	
	Le pareti non devono presentare fenomeni di dissoluzioni, disgregazioni o variaizoni di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.	
	Rif. Normativo: D.Lgs. 81/08; UNI 7959; UNI 8290-2; UNI EN 7711-2-3-4-5-6; UNI EN ISO 10545-13/14; UNI EN ISO 175; ISO 1431   .	
		
03	IMPIANTI	
03.01	Impianto idrico sanitario	
03.01.P05	Resistenza agli agenti aggressivi - impianto idrico sanitario	
	Le tubazioni dell'impianto idrico non devono dar luogo a fenomeni di incrostazioni, corrosioni, depositi che possano compromettere il regolare funzionamento degli impianti stessi.	
	Rif. Normativo: D. Lgs. 131-2001  D.M. n° 37/2008; UNI 4542; UNI 4543-1-2; UNI 8065; UNI 8195; UNI 8196; UNI 9182; UNI 10436; UNI EN 26; UNI EN 305; UNI EN 14527.	
		
03.02	Impianto di illuminazione	
03.02.P15	tabilità agli agenti aggressivi chimici - impianto illuminazione	
	L'impianto di illuminazione deve essere realizzato con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche.	
	Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.	
03.02.01	Lampade agli ioduri metallici	
03.02.01.P14	tabilità agli agenti aggressivi chimici - impianto illuminazione	
	L'impianto di illuminazione deve essere realizzato con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche.	
	Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.	

05	RIVESTIMENTI E PAVIMENTI	
05.01	Rivestimenti esterni	
05.01.P10	Protezione dagli agenti aggressivi - rivestimenti pareti	
	I rivestimenti non devono presentare fenomeni di dissoluzioni, disgregazioni o variaizoni di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.	
	Rif. Normativo: UNI 7959; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI EN ISO 175; UNI EN ISO 10545-13/14; ISO 1431   .	
		
05.02	Rivestimenti interni	
05.02.P09	Protezione dagli agenti aggressivi - rivestimenti pareti	
	I rivestimenti non devono presentare fenomeni di dissoluzioni, disgregazioni o variaizoni di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.	
	Rif. Normativo: UNI 7959; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI EN ISO 175; UNI EN ISO 10545-13/14; ISO 1431   .	
05.02.01	Tinteggiatura interna	
05.02.01.P03	Protezione dagli agenti aggressivi - rivestimenti pareti	
	I rivestimenti non devono presentare fenomeni di dissoluzioni, disgregazioni o variaizoni di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.	
	Rif. Normativo: UNI 7959; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI EN ISO 175; UNI EN ISO 10545-13/14; ISO 1431   .	
		
05.03	Pavimentazioni esterne	
05.03.P04	Resistenza agli agenti aggressivi - pavimentazioni	
	Le pavimentazioni non devono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.	
	Rif. Normativo: UNI 7998; UNI 7999; UNI 8290-2; UNI 8380; UNI 8381; UNI Progetto di norma E09.10.648.0; UNI EN ISO 10545-13/14; UNI EN ISO 175; ISO 1431   .	
05.03.01	Pavimento in marmi e graniglie	
05.03.01.P01	Resistenza agli agenti aggressivi - pavimentazioni	
	Le pavimentazioni non devono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.	
	Rif. Normativo: UNI 7998; UNI 7999; UNI 8290-2; UNI 8380; UNI 8381; UNI Progetto di norma E09.10.648.0; UNI EN ISO 10545-13/14; UNI EN ISO 175; ISO 1431   .	
		
05.04	Pavimenti interni	
05.04.01	Pavimenti in marmi e graniglie	
05.04.01.P01	Resistenza agli agenti aggressivi - pavimentazioni	
	Le pavimentazioni non devono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.	
	Rif. Normativo: UNI 7998; UNI 7999; UNI 8290-2; UNI 8380; UNI 8381; UNI Progetto di norma E09.10.648.0; UNI EN ISO 10545-13/14; UNI EN ISO 175; ISO 1431   .	
		
07	SERRAMENTI	
07.01	Infissi esterni	
07.01.P13	Resistenza agli agenti aggressivi - infissi esterni	
	Sotto l'azione degli agenti chimici normalmente presenti nell'ambiente, gli infissi esterni verticali, e gli eventuali dispositivi di schermatura e di oscurabilità, devono conservare inalterate le caratteristiche chimico-fisiche in modo da assicurare il rispetto dei limiti prestazionali relativi a tenuta dell'acqua e permeabilità dell'aria. Inoltre non devono manifestarsi, in conseguenza di attacco chimico, variazioni della planarità generale e locale, e il prodursi di scoloriture non uniformi accompagnate a macchie e/o difetti particolari.	
07.01.P23	Stabilità agli agenti aggressivi chimici - infissi esterni	
	Gli infissi esterni devono essere realizzati con materiali e rifiniti in maniera tale che conservino invariate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche.	
	Rif. Normativo: D.M. 26/08/82;  ; UNI 8290-2; UNI 8753; UNI 8754; UNI 8758; UNI 8894.	
07.01.01	Infissi in legno	
07.01.01.P09	Resistenza agli agenti aggressivi - infissi esterni	
	Sotto l'azione degli agenti chimici normalmente presenti nell'ambiente, gli infissi esterni verticali, e gli eventuali dispositivi di schermatura e di oscurabilità, devono conservare inalterate le caratteristiche chimico-fisiche in modo da assicurare il rispetto dei limiti prestazionali relativi a tenuta dell'acqua e permeabilità dell'aria. Inoltre non devono manifestarsi, in conseguenza di attacco chimico, variazioni della planarità generale e locale, e il prodursi di scoloriture non uniformi accompagnate a macchie e/o difetti particolari.